{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":219,"n_cols":8,"rows_kept":219,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,7]]}
["附件"]
["安徽省首台套重大技术装备推广应用指导目录（2022版）"]
["首台套重大技术装备（215项）"]
["序号","研制企业名称","所在市/\n区（县）","重大技术装备名称","装备主要功能描述","主要代表性参数","应用领域/\n应用场景","企业负责人\n及联系方式"]
[1,"合肥本源量子计算科技有限责任公司","合肥市\n高新区","本源悟源24比特超导量子计算机","面向量子计算算法应用需求，可以提供整套量子计算机硬件运行基础，实现量子算法快速开发，提高了量子算法研究的效率。","1.量子芯片比特数：24；\n2.量子芯片单比特门操作平均保真度：≥99.5 %；\n3.量子芯片两比特门操作平均保真度：≥95 %；\n4.量子测控线缆套件：96通道；\n5.低温量子信号优化组件：48通道。","人工智能、金融、大数据、新材料等领域。","盛洁15855103631"]
[2,"同正环保集团有限公司","合肥市\n肥东县","燃气锅炉烟气脱硫设备3X75T/H","设备主要用于机械装备制造、增材制造和高铁制造等高端装备制造行业,通过除去烟气中的S02、NOx及一些重金属元素等污染物并对脱硫产物进行无害化处理。","1.SO2排放浓度≤20mg/m3；\n2.颗粒物≤5mg/m3；脱硫效率≥99%；\n3.协同除尘效率＞95%。","用于煤电、冶金、热电、建材、石化。","黄日昌15988789188"]
[3,"合肥通用机械研究院有限公司","合肥市\n蜀山区","4000m3不锈钢复合板球罐","该设备具备优异耐腐蚀性能，克服了纯不锈钢无法建造大型球罐的不足，具有投资成本低、占地面积少等优点，用于石油化工等行业安全存储高压、腐蚀性介质。","1.公称容积：4000m3；\n2.设计压力：1.77MPa；\n3.主材：Q370R+S31603不锈钢复合板；\n4.锻件：20MnMoD+内壁堆焊；\n5.存储介质H2S含量：8613ppm。","用于石油化工、煤化工、医药等行业。","黄金国13955153245"]
[4,"合肥博雷电气有限公司","合肥市\n高新区","BLG/DZ102-170开关实验平台控制系统","本系统可实现系统平台高压、气路系统的参数及工作逻辑的设定，支持数据存储及分析，实现关键元件的研究验证、测试及考核等功能。","1.输出电压±170kV；\n2.气压0~10 bar可调，精度±0.01bar；\n3.多通道数据采集，每个通道的采样率不低于1.2GSas；\n4.具备数据存储、异常数据判读功能；能够对设置参数和状态进行存储和调用。","用于核能及核武器等领域。","刘明月 1830552773"]
[5,"合肥大多数信息科技有限公司","合肥市\n高新区","智慧型供电营业厅服务系统V1.0","该系统可用于研发多类公共服务营业厅智能、自助、互动设备，实现营业厅设备智能化和数字化。可开展营业厅运营服务分析，协助营业厅管理人员有效管理。","1.移动端用户交互式访问系统的响应时间目标是3秒；\n2.移动端用户打开页面刷新访问的响应时间目标是3秒；\n3.移动端用户进行查询访问的响应时间目标是3-8秒，视查询的复杂程度；\n4.本系统为7*24小时运行。","用于公共事业行业。","郑锐\n15305604639"]
[6,"合肥神马科技集团有限公司","合肥市\n蜀山区","海洋脐带缆卧式成缆机CWY(4000/3+2000/3)+Φ3000(5+5+5+5)","该设备解决脐带缆多单元多层次成缆及牵引收卷等难题，采用串联方式水平并排设置多段绞体，实现退扭功能。产品填补国内空白，可替代进口。","1.绞体最高转速：6rpm；\n2.绞体旋转电机：400kw；\n3.000 线盘载重：50t；\n4.线盘倾斜角度：约 11°；\n5.放带张力：10-400kg。","用于海洋脐带缆制造成型。","卢裕敏18019981397"]
[7,"合肥埃科光电科技股份有限公司","合肥市\n高新区","高像素面阵相机TTS151MCL-5M","用于面板检测行业高精度测量面扫描等需求，相机内部集成了1.51亿像素的CMOS图像传感器，采用电制冷技术，具备了高精度、高灵敏度以及低噪声的特点。","1.光学尺寸：66.69mm；\n2.分辨率：14192*10640；\n3.像素大小：3.76μm*3.76μm；\n4.最大帧率：5.28 fps；\n5.数据率：830MB/s。","用于新型显示、集成电路、电子信息、新能源等领域。","周雅静18055110171"]
[8,"合肥金星智控科技股份有限公司","合肥市\n高新区","GS-IEIS1000电解车间智能交互信息化系统","该系统采用工业互联网的云、边、端架构，建立“平台协同管理、车间智能生产”两个层面的业务管理控制系统，实现车间全流程的智能生产和管理协同。","1.展示车间生产管理数据；\n2.展示和统计电解车间槽组出铜数据；\n3.展示和统计车间极板短路等异常情况，记录处理过程；\n4.展示剥片速度、优品率统计和趋势图；\n5.展示残极率、槽时利用率统计和趋势图。","用于有色冶金行业，可同步复制到钢铁等其他冶金行业。","王延兵18096699624"]
[9,"合肥通用环境控制技术有限责任公司","合肥市\n经开区","翻袋式全自动离心机、FWZ1000","该装备用于硝化棉驱水工艺，解决了硝化棉驱水效率低、人工劳动强度大、易产生二次污染的问题，实现了硝化棉驱水的自动化生产、无人化操作、优化生产工艺。","1.转鼓直径：1000mm ；\n2.有效长度：440mm；\n3.分离因数：875；\n4.工作容积：210L。","用于易燃易爆、有毒、易挥发、易污染等物料的处理。","张德友13605514407"]
[10,"合肥德博生物能源科技有限公司","合肥市\n高新区","木片固定床气化多联产设备及智能控制系统（DBSG-4500）","通过实现木质原料解耦气化反应，将木质类生物质转化为生物质燃气和高品质生物质炭，不仅产出燃气用于供热、供气，而且可以获得高价值的木炭。","1.气化炉转化效率≥97%；\n2.固定碳转入木炭中的转化率≥97%；\n3.木炭固定碳含量≥88%，木炭中挥发分含量 5-10%。","应用于生物质能源供热、供能领域及活性炭制备","吴银龙\n15856905896"]
[11,"合肥中科光博量子科技有限公司","合肥市\n高新区","WARL-03温湿度廓线激光雷达","该产品集合水汽、温度和气溶胶观测为一体的多参数激光雷达；能够探测大气水汽、温度及气溶胶的垂直廓线及时空分布演变特征，为监测大气污染提供实时连续监测。","1.有效探测距离：3.6km；\n2.时间分辨率：3min-30min（可调）；\n3.空间分辨率：7.5；\n4.探测精度：测量相对误差≤3.6%，温度绝对偏差±1.2℃；\n5.发射波长：355nm，中心波长偏差≤0.3nm，波长标准偏差＜0.5nm。","用于预防污染事故发生。","徐晶晶13856049544"]
[12,"安徽正刚新能源科技有限公司","合肥市\n高新区","大型跨临界二氧化碳冷热联供装置\nZG-21/29","产品综合应用制冷技术、热回收技术，以及自主攻关的大流量二氧化碳与润滑油分离技术、多台压缩机并联运行自动调节等技术，解决企业实现冷热联供问题。","1.制热端电动阀实现调节时间低于50ms；\n2.制热端输出水温维持85±1℃；\n3.名义制冷量：200~2100kW、名义制热量：300~2900kW；\n4.标称功率：120~784kW；\n5.排气压力：9.0-10.5MPa/吸气压力：3.4-4.5MPa。","用于化工、食品、生物、医药等行业。","张凯18455120421"]
[13,"合肥中海蓝航科技有限公司","合肥市\n高新区","基于在线监控的SCR系统","SCR携带在线检测及监控设备，可使用移动网络向岸基传输船舶尾气检测结果等参数，应用于各类船型尾气排放监控。","1.零位漂移指标：不超过满刻度的2％；\n2.满量程漂移指标：不超过满刻度的2％；\n3.精密度指标：测量范围>100ppm时不超过满刻度的1％；测量范围<=100ppm时不超过满刻度的±2％。","用于各类船型尾气排放处理。","侯雪晴15375453326"]
[14,"安徽省一一通信息科技有限公司","合肥市\n高新区","ETOWN-8801-A基于双RFID激光测距多通路传感定位四向穿梭车仓储平台","运用智能信息处理、反馈和控制决策的控制方式，构建仓储分拣共性服务平台，实现分拣系统的货物多辨识、自适应物流通道、分拣的按需重组路向和智能化分拣。","1.四向车额定负载≥1500kg；\n2.空载行驶速度≥1.6m/s；\n3.系统整机使用寿命≥80000h；\n4.系统双RFID识别差错率≤0.01%。","电商企业的出库配送中心。","张永忍18792181681"]
[15,"安徽江淮松芝空调有限公司","合肥市\n经开区","合肥4号线空调系统（含客室空调KLD-37BVA、司机室空调KLD-04BVB、司机室控制盘KLD-04BVB、足部加热器SDF-1200-1）","产品用于地铁车厢客室的通风、制冷、新风预热、除尘以及摄入新风。制冷采用冷凝器并联系统进行空气处理，新风预热采用电加热方式，从而达到节能的目的。","1.额定制冷量：≥37kW；\n2.制热量：≥9kW；\n3.送风风量：≥4250 m3/h；\n4.新风量：≥1500 m3/h；\n5.紧急通风量：≥2000 m3/h。","用于地铁、单轨和胶轮车等多种车型。","廖梓沣\n17756066043"]
[16,"安徽倍斯特交通科技有限公司","合肥市\n肥西县","全自动机动车检测线","全自动机动车检测线拥有检测机环保、外观、性能和综合检测，可实现自动化检测和打印检测报告，具备检测信号诊断等功能，帮助检测人员现场排除故障。","1.额定检测轴质量：13000KG；\n2.最高试验车速：130KM/H；\n3.最大制动扭矩：3300×2 N.m；\n4.单边最大输出扭矩：6210N.m；\n5.车速示值误差：±0.1km/h。","用于机动车检测站、新车下线综合检测等。","许翠萍18919662556"]
[17,"安徽万瑞冷电科技有限公司","合肥市\n高新区","超导电缆制冷系统","该设备通过液氮的低温高压过冷循环技术，实现公里级超导电缆的超导态运行，具备低温高压过冷循环的压力自动控制可无人值守运行。","1.系统循环液氮运行温度66～79K；\n2.运行压力0～1.2MPa；\n3.系统可提供冷量≥8kW@70K；\n4.系统可实现远程监控操作。","用于为超导电缆提供所需的高压的过冷液氮环境","汪娇13866743226"]
[18,"安徽巨一科技股份有限公司","合肥市\n包河区","新能源汽车动力电池自动装配测试成套设备","装备实现了生产过程模拟仿真和验证、实时监控和质量追溯、设备故障诊断，确保产品一致性。产品主要技术参数、可靠性达到国际同类产品水平，可替代进口。","1.生产节拍：20套/小时；\n2.设备开动率：≥85%；\n3.电池托盘定位精度：±0.1mm；\n4.具备2种及以上规格品种混线生产能力；\n5.整线运行噪声：70dB。","用于新能源汽车动力电池系统。","徐驰13856501186"]
[19,"安徽明腾永磁机电设备有限公司","合肥市\n长丰县","TYPKK1000-6/5300KW/10KV/B3右/IC666滑动轴承结构大型高压永磁同步电动机","本产品具有高效、节能、噪音低、振动小、承载能力强、空载损耗低、性能可靠等优点。成本比普通永磁电机低10%左右，节电率可提高约8%，提高能源使用效率。","1.额定功率：5300kW；\n2.额定电压：10000V；\n3.额定频率：60Hz；\n4.冷却方式：IC666；\n5.效率：97.9%。","用于冶金、石化、煤炭、水泥、橡胶等行业。","梅浩东\n13721020528"]
[20,"安徽皖仪科技股份有限公司","合肥市\n高新区","大气气溶胶激光雷达（LR7300）","该环境监测产品可对气溶胶的消光系数、退偏振比进行测量，拟合得到PM2.5、PM10的空间分布和变化情况，并可测量大气边界层高度、光学厚度、能见度等大气光学参数。","1.激光波长偏差：≤1 nm；\n2.探测盲区：≤37.5 m；\n3.有效探测距离：≥6km；\n4.信噪比：500m≥1000，1000m≥50；。\n5.四象限均匀性：≤20%。","用于探测大气气溶胶及边界层高度等气象研究。","王胜芳 18856099279"]
[21,"安徽隼波科技有限公司","合肥市\n高新区","低空预警雷达及处理系统","针对低空、超低空目标探测的雷达设备，有效探测低空、超低空目标，布控区域内的全天时、全天候低空监视、及时报警。","1.目标处理容量：≥100批；\n2.跟踪目标个数：≥5批；\n3.最小探测距离：≤40m；\n4.整机功耗：<100W；\n5.测距精度：≤10m。","用于城市低空空域预警、监视、执勤机制。","林岩林18214851090"]
[22,"安徽皖仪科技股份有限公司","合肥市\n高新区","户外小型水质自动监测系统（WMS1800s）","对地表水、饮用水源地及水库水源、近海岸海洋区域水质变化情况实时在线监控，达到掌握水质和污染物通量，防止水污染事故。","1.高锰酸盐指数：0-50（mg/L）；\n2.氨氮：0-10（mg/L）；\n3.总磷：0-2（mg/L）；\n4.总氮：0-20（mg/L）；\n5.化学需氧量：0-200（mg/L）。","用于城市河道管网、网格化水质、饮用水水源、入海河口等水质监测。","王胜芳 18856099279"]
[23,"安徽萨拉尔自动化科技有限公司","合肥市\n经开区","B9 CF Unpacker Line 追加（智能化全自动玻璃拆包机)","本设备可对应行业目前最大的玻璃基板尺寸（10.5代线以上）产品，同时向下兼容，可实现可追溯查原、产品外观检测、自动管理仓储管理，全程无需人工操作。","1.Egis视觉系统进行检测：漏检率小于0.01%；\n2.Crate对位精度：±2mm；\n3.取片成功率： 99.9%以上；\n4.Crate载台承载量：6吨以上\n5.全自动线节拍测试 ：40S。","电子电路、汽车制造、医药食品、机械五金、新能源生产等领域。","文倩15357930891"]
[24,"合肥御微半导体技术有限公司","合肥市\n高新区","晶圆缺陷检测设备i12 – F200","在集成电路制造前道制程中，对晶圆进行缺陷检测，针对颗粒污染、光刻胶残留、显影不良、图形脱胶、线连接、断线等缺陷有较好的检测效果及较高的检出率。","1.缺陷检测分辨率达到0.23um；\n2.缺陷检出率超过99%；\n3.缺陷检测重复性超过99%；\n4.量测精度达到0.2um；\n5.硅片检测时间低至10s以内。","用于集成电路制造前道制程中。","陈传杰18715161994"]
[25,"合肥东方节能科技股份有限公司","合肥市\n经开区","高速棒材智能温度控制系统及成套设备","该装备采用闭环控制，能够改善钢材组织状态，在保证高速棒材塑性的前提下不添加微合金，从而达到改善热轧带肋钢筋综合力学性能的目的。","1.单个水箱最大冷却温降可达150℃；\n2.轧制成品比常规轧制化学成分基础上降低V0.028%左右，降低Si0.25%，降低Mn0.22%。","用在钢铁轧制生产过程。","李怡萌13866689317"]
[26,"合肥富煌君达高科信息技术有限公司","合肥市\n高新区","药品分拣影像复核系统","该系统可以实现图像模板数据的采集、特征提取，并使用模板数据完成药品影像的比对复核，以及数据的管理（增、删、改、查），以减少人工分拣过程中的错误率。","1.药品识别准确率≥99%；\n2.识别速度1s以内；\n3.可支持500工位并发运行；\n4.兼容药品外观尺寸：50×50×50mm～250×250×250mm；\n5.系统响应速度＜0.8s。","用于产品物流仓出库入库复核，用于工业流水线检测。","刘莹 15309698066"]
[27,"合肥德特飞思信息技术有限责任公司","合肥市\n高新区","智能感应全氟己酮自动灭火装置系统MHS-N-J/1、智能感应全氟己酮自动灭火单元控制软件V1.0","智能感应全氟己酮自动灭火装置是建立在气体灭火系统的灭火原理基础上再次创新的一种灭火装置，其使用新型全氟己酮灭火剂用于扑灭火灾。","1.监、灭、传、控一体化；\n2.十毫秒级响应；无污染无损伤；\n3.无人值守，数字化管控。","用于矿山、电信、控制、电力、新能源等重点消防场所。","娄越 13515661776"]
[28,"安徽大华半导体科技有限公司","合肥市\n高新区","SOP类集成电路高速高精度冲切成型系统","该系统集切筋、成型、分离、装管、换管等工序为一体的是芯片冲切自动化设备。具备一次分离8排到12排的产品，满足了市场迫切需求。","1.适合封装引线框架尺寸：长：124～300mm、宽:25～100mm、厚：0.1～0.6mm；\n2.冲切速度：120次/分钟；\n3.分离速度：60±5次/分钟；\n4.加工精度0.001mm。","用于半导体集成电路封装厂商后道工序封装工序。","陶明娟\n15956203483"]
[29,"合肥市沛霖数控科技有限公司","合肥市\n庐江县","500I型超真空压差绿色装饰成型机（MAOT转写机）","该设备可将高分子感光材料通过特殊工艺将图纹加工在一种特殊薄膜上，特别是大深度大角度的3D4R（3D表面及4个圆角）产品表面和立体复杂的不规则产品曲面。","1.成型产品面积：720*520*80mm；\n2.真空压力：负压：-0.1Mpa；正压：+0.8Mpa；\n3.最高运行速度（max）：模具开合一次 48s/m；\n4.图案分辨率：460dpi；\n5.表面装饰的厚度：2-X丝。","用于3C电子、汽车内饰、化妆品外包装、陶瓷、玻璃、等表面处理。","许晓雪15755193746"]
[30,"安徽伏碳科技有限公司","合肥市\n高新区","智能化电解二氧化碳制化学品综合测试系统 1.0","测试系统通过对试验的环境参数、进料参数等进行调整与测量，通过内置PLC控制器和相关传感器实现一键智能化操作，自动存储数据、故障诊断和报警等功能。","1.进气速度 0-500sccm，精度0.1sccm；\n2.液体流速 0-100RPM,精度0.01RPM；\n3.电流范围 ±2A，精度0.01A；\n4.温度范围 0℃～100℃，精度0.1℃；\n5.湿度范围 5%～95%，精度0.1%。","应用于电催化二氧化碳、氮气、甲烷及电解水制氢等测试研究。","孟轩\n15156581969"]
[31,"安徽新盾消防设备有限公司","合肥市\n庐阳区","隧道区间联络通道钢质防火门900*2100","该产品兼具了防火、隔烟、气密等功能，内部设置迂回折弯部，改变其热传导的路径，并通过填充硅酸铝棉进行隔热，提防火效果，提高防火门的耐火极限。","1.耐火完整性 ≥1.5h；\n2.耐火隔热性 ≥1.5h；\n3.抗风压性能P3（kPa）：9级。","用于隧道区间联络通道。","孟平17718152173"]
[32,"合肥金果缘视觉科技有限公司","合肥市\n高新区","LHZ04-1608A智能红枣分拣机器人","可精准识别红枣微黄、微黑、微形变等高难瑕疵，实现一次性分选等级，剔除残次品；同时满足多通道大产量分选要求。","1.标配5-10公斤自动计量称重；\n2.16通道；\n3.产量提升30%以上；\n4.分选合格率≥95%；\n5.按尺寸分级≤±2mm。","用于红枣智能化分选。","江传圣13485708085"]
[33,"合肥中辰轻工机械有限公司","合肥市\n经开区","BG2000A精酿啤酒灌装四联机","该机上实现全自动翻转式冲瓶、全自动灌装、全自动压盖以及封口，缩短了物料与外界的接触时间，提高了卫生条件、生产能力、经济效益。","1.连续生产时生产效率应不低于97%。\n2.易拉罐罐损率≤0.2%；\n3.玻璃瓶瓶损率≤0.2%。\n4.易拉罐灌装时物料损耗率≤0.5%。","用于啤酒玻璃瓶和易拉罐包装的冲瓶、灌装和封口。","张科13965012019"]
[34,"安徽维德电源有限公司","合肥市\n高新区","驱动及液压集成动力系统/WD35IPS11","取消电机三相动力线束及低压采样控制线束的连接，大幅降低电能传输损耗，实现结构简单、轻量化。采用强制液冷技术，可大幅提高动力系统的连续使用时间。","1.行驶速度：20.76Km/h；\n2.起升速度：满载396mm/s、空载469mm/s；\n3.爬坡能力：20%（满载）；\n4.防护等级：IP65。","用于电动叉车/物流仓储等场景应用。","桂骁宇18156908131"]
[35,"合肥广骅自动化装备有限公司","合肥市\n高新区","基于自适应调节的汽车装配高效超稳定送料系统","该系统具备自动剔除不同品种导管、座圈并使同一品种导管方向一致送出功能。送料和料仓可以通过料位传感器控制，设备自行调节，送料速度保持恒定。","1.送料率：50parts/min；\n2.可同时处理M1-M16螺丝；\n3.通过RFID接口可输入多名人员信息；\n4.双行程，行程60毫米，最大垂直压力120牛顿；\n5.行程延长20毫米或40毫米，DFM带压力控制。","应用于汽车、卡车等发动机产品制造。","徐义忠\n15156872826"]
[36,"合肥名德光电科技股份有限公司","合肥市\n高新区","人工智能分选设备  MAI-S4","人工智能分选设备可应用于工矿行业原料的分选，可以提高矿料的品位。也可应用食品原料的加工以及中药材等加工场景，将食品原料分级。","1.处理矿石粒级：矿石粒级拓宽到1mm-100mm；\n2.产量：可达到30-50t/h；\n3.金属矿石分选精度：识别准确率提高50%左右。","用于工矿行业原料和食品原料及中药材原料分级。","阚大荣\n13955198689"]
[37,"格力电器（合肥）有限公司","合肥市\n高新区","CCE系列磁悬浮变频离心式冷水机组","设备采用磁悬浮轴承技术的永磁同步变频离心式冷水机组，解决了传统电机机械损失问题，实现满负荷、部分负荷“双高效”，机组达到国家一级能效，节省能耗60%以上。","1.磁悬浮控制精度；\n2.断电能量回馈技术；\n3.软着陆控制算法；\n4.三级辅助支撑结构。","用于大型公共建筑、数据中心、公共交通等领域。","周建曙16626229389"]
[38,"有方（合肥）医疗科技有限公司","合肥市\n巢湖市","Pirox新一代大视野牙科CBCT(YOFO-PIROX-Z15)","可三维清晰地展现颌骨、牙齿内部结构和各组织结构间的关系，全面展示患者口腔情况，协助医生进行手术前方案设计，降低诊疗难度，以及术后科学评价。","1.成本降低40%；\n2.拍摄时间节省80%；\n3.图像误差降低到10%；\n4.大视野CBCT重建时间由60秒降为2.6秒；\n5.辐射剂量减少75%。","用于多种口腔疾病诊疗。","曹波18164486939"]
[39,"安徽绿舟科技有限公司","合肥市\n高新区","轻卡中置换电站","设备集电池充电、物流调配以及换电功能于一体的智能化新型换电站，通过设备对电池集中存储、集中充电、统一配送，从而在站内对新能源汽车进行电池更换。","1.电池仓位数量：20个；\n2.换电时间：≤5分钟；\n3.系统功能：具备站控、故障、换电、充电、电池等管理功能。","用于城际干线物流场景下定制的长白山牌型轻卡。","柯聪霞13615606807"]
[40,"合肥精大仪表股份有限公司","合肥市\n高新区","液体铁路装车撬（系统）","实现自动定量装车的集中监控、计量管理和销售管理，可以消除装车静电接地可能不牢固或忘记接静电夹等，灌装过程中随时存在静电聚集安全隐患。","1.环境温度：-40～60℃；\n2.计量范围：0～99999(Kg或L)；\n3.防护等级：IP65；\n4.防爆等级：ExIIBT6。","用于石油化工、煤化工等液体物料装车的场所。","刘杰13955199165"]
[41,"合肥化机装备制造有限公司","合肥市\n肥西县","氨合成废热回收器 DN3400/DN3000","能够合理的利用和控制氨合成生产过程中放出的热量，可以节约生产中的能源消耗，降低生产成本，提高CO变换率及氮的合成率。","1.设备壳程：工作温度224℃、设计温度260℃、工作压力2.5MPa、设计压力3.5MPa；\n2.管程：工作温度＜360℃、设计温度360℃、工作压力≤31.4MPa、设计压力31.5MPa；\n3.介质：合成气（组分：N2，H2，NH3，CH4，Ar等）。","用于回收高低温余热预热助燃空气；控制催化反应器的温度，提高氨的合成率。","王晓曦13083415789"]
[42,"合肥若森智能科技有限公司","合肥市\n高新区","相控阵卫星通信终端  RUV-900型","本设备运用了龙伯透镜3D建模及打印技术、中频数字相控阵算法、具有多波束扫描、超宽覆盖范围、超低功耗、高性价比等显著优势。","1.外观尺寸（L×W×H）：1175×1150×120mm；\n2.天线重量：63.5kg；\n3.初始锁星时间≤120s；\n4.功耗≤550W（含功放）；\n5.交叉极化隔离度≥30dB（-1dB波束宽度）。","用于移动载体上实时、高效、畅通的信息交流。","程雪晨18055198765"]
[43,"合肥欣奕华智能机器股份有限公司","合肥市\n新站高新区","彩膜磁控溅射机垂直上下料装载设备","应用于显示面板生产线彩膜磁控溅射镀膜（Sputter）工艺设备上下料自动化搬运系统。满足了10.5G玻璃基板尺寸大、厚度薄、重量高，生产环境洁净度高的要求，填补了国内空白。","1.系统节拍时间:＜54s；\n2.上片精度:±0.5mm ；                                           \n3.传送直线度:＜0.5mm；                                   \n4.磁悬浮系统间隙:5mm±1mm ；                               \n5.纠偏精度:±0.5mm。","用于TFT-LCD、OLED等显示面板生产领域。","于学习\n18056090789"]
[44,"安徽哈工道一智能制造技术有限公司","合肥市\n经开区","JH11电池壳体焊接集成产线","产品采用模块化设计，实现电池壳体焊接工艺的快速切换，使产线柔性化，缩短生产周期，解决电池壳体焊接生产线柔性生产的技术难题。","1.电池壳体的快速柔性生产切换时间小于4分钟；\n2.达到了自动化生产线30JPH的设定目标；\n3.减轻了70%以上焊机电缆的重量；\n4.每台每年节省72%以上的动能。","应用于新能源动力电池的制造生产线中。","张长辉15388516784"]
[45,"合肥井松智能科技股份有限公司","合肥市\n新站高新区","智能高架库管理系统","系统可打破国外垄断，实现20吨物料存储输送“卡脖子”技术，实现无人化、高效化，满足重载工厂管理需要。","1.20吨叉车式AGV；\n2.20吨重载顶升旋转一体式提升车；\n3.20吨重载液压顶升子母车；\n4.20吨一轨双车直线堆垛机。","用于重型工厂物料智能工厂智能存储输送管理场景。","高晓玲15005660314"]
[46,"合肥福春机械有限公司","合肥市\n长丰县","视觉引导钻攻机 4012","该产品实现了上位机与软件数据交换，基于机器视觉的板材自动定位技术，提高了板材钻攻的灵活性，具备自动换刀技术，可实现一次装夹下的多孔钻孔和攻丝。","1.主轴额定功率：3.0kw;\n2.重复定位精度：±1mm；\n3.运行速度：30M/min；\n4.钻孔直径范围：3~20mm；\n5.螺孔大小范围：M3~M20。","用于金属制品加工。","汪秋菊18356037590"]
[47,"科大国盾量子技术股份有限公司","合肥市\n高新区","琨腾QKD-PHA高速量子密钥分发设备（QKD-PHA1250A/B-S）","该产品是面向特殊信道环境推出的量子密钥分发产品，可在普通及特殊信道进行远距离、高速率的量子密钥分发，提供不可窃听、不可破译的量子密钥。","1.典型成码率＞50kbps@10dB，＞1kbps@22dB；\n2.能够在0~40℃保持性能稳定；\n3.成码距离＞100公里。","应用于金融、能源、大数据、石油、电力等。","王晓雨        13739267829"]
[48,"合肥知常光电科技有限公司","合肥市\n高新区","大口径光学元件膜层厚度不均匀性测试技术平台","该平台用于φ500mm大口径超精密光学镀膜元件样品表面的纳米级膜层厚度的不均匀性分布进行测量分析，为改进镀膜工艺、提升元件性能提供依据。","1.最大样品测试口径：尺寸Φ500mm，厚度60mm；\n2.最高扫描分辨率：≤1mm、扫描位置（空间）分辨率：1～10mm可调；\n3.光束入射角：0°，22.5°，45°可调；\n4.光度测试精度：可见近红外波段：0.05%。","用于大口径超精密光学元件的检测分析。","张亚运15555128871"]
[49,"安徽博微联控科技有限公司","合肥市\n蜀山区","BLDB-SS-PPY并列可跨越式自动充电智能立体停车设备","采用多层停车设备同步运行技术，实现有效缓解停车高峰期停车排队的目的，设备中搬运机器人附带的自动充电插拔装置能够实现智能停车库内新能源车的自动化充电。","1.搬运器横移速度≥1m/s；\n2.横移台车横移速度：不带载≥1m/s；\n3.带载≥0.8m/s、提升机提升速度≥1m/s。","用于各类智能停车库，建设城市级车库。","侯瑞瑞15357928016"]
[50,"合肥低温电子研究所（中国电子科技集团公司第十六研究所）","合肥市\n高新区","400kW水冷设备","设备实现高功率蓄冷和快速放冷，满足负载瞬时热管理需求，大幅降低液冷源功率、重量、体积和成本。采用混流控温技术，实现适应于激光器液冷散热供液1℃的精准控温。","1.制冷量：350kW+50kW；\n2.外形尺寸：1900mmx1350mmx1700mm（长x宽x高）； \n3.控温精度：±2℃；  \n4.工作环境要求温度：-20℃~ 45℃；\n5.储存环境要求温度：-30℃~ 50℃。","用于高功率激光器、发射器、脉冲式的高功率电子设备的热管理。","管士骏 15156902507"]
[51,"儒拉玛特自动化技术（合肥）有限公司","合肥市\n高新区","主驱220径新平台电机转子线","该生产线以智能加工、清洗、检测及装配为技术路线，以工业软件为智能导向，并运用智能感知、智能控制和工业物联网等技术，以便实现生产的自动化、智能化和可视化。","1.压装位移+/-0.01mm；\n2.平均产能高达综合产能可达≥720PCS/H；\n3.良品率≥98%；\n4.稼动率整线≥90%；\n5.生产节拍控制在180Sec/pcs；","用于汽车部件工厂设计、制造、运输和调试一条驱动电机转子装配线。","王赛君\n13855185281"]
[52,"安徽万瑞冷电科技有限公司","合肥市\n高新区","液化天然气提取氦气设备","设备采用多级变压吸附、膜分离和低温联合工艺，从液化天然气工厂产生的闪蒸气中提取高纯氦气，技术填补了国内空白，打破了我国氦气98%以上依靠进口的格局。","1.BOG处理量：500Nm3/h；\n2.产品氦气纯度：≥99.999%；\n3.产品氦气回收率：≥85%；\n4.产品气压力：20MPaG。","用于工业、军工领域稀缺氦气资源的循环利用。","汪娇13866743226"]
[53,"安徽沃弗永磁科技有限公司","合肥市\n高新区","立式永磁调速装置WF-TV670","该设备涡电流在导体主动转子上产生感应磁场，感应磁场和永磁场之间磁性的相互吸合和排斥拉动从动转载，从而实现了电机与负载之间的转矩传输。","1.永磁调速器可传递0～5000kW的负载；\n2.永磁调速可在30～97%的范围内对负载进行无级调速；\n3.动平衡≤0.5g;调速精度≤0.7%。","用于大功率工业电机节能技改。","黄璞玉13855481275"]
[54,"安徽合力股份有限公司","合肥市\n经开区","G2系列42-46吨内燃平衡重式叉车(CPCD420-460-VD2-12Ⅲ)","应用CAN总线通讯技术，提升车辆的控制水平；具备人机直接对话，参数在线调整；C型框架式车架、FH型综合式门架，提升车辆结构强度和刚度；车载智能消防系统，可以有效避免整车自燃。","1.轴距5500mm；\n2.载荷中心距1200mm；\n3.起升高度4000mm；\n4.车速（空载/满载）26 /23Km/h；\n5.起升速度（空载/满载）370/260mm/s、下降速度（空载/满载）400/400mm/s。","适用于港口、工厂、物流、货运场等作业场所。","陈静\n13856951399"]
[55,"安徽科创中光科技股份有限公司","合肥市\n高新区","大气气溶胶激光雷达RayAL-GB","运用激光作为发射器的空间遥感技术原理，连续监测大气气溶胶的分布，分析气滴胶的时空演变。通过激光雷达水平溯源服务，实现区域环境监测全覆盖。","1.探测波长：532nm；\n2.单脉冲输出能量≥1mJ\n3.最大探测距离：最大垂直探测高度不低于10km，水平探测不低于5km；探测盲区≤30m；\n4.工作湿度：10%-95%RH（无凝露）。","应用涉及环境、气象、消防等领域。","李锋15856968866"]
[56,"合肥国信聚远科技有限公司","合肥市\n高新区","现场在线傅里叶红外分析仪（GXJY-FTIR03D）","实现对多种有毒有害气体的快速高灵敏度定性识别和半定量浓度反演；实时呈现有毒有害污染气体在扫描区域的动态分布及扩散趋势，并对超标气体进行预警设置。","1.光谱分辨率：1cm-1、0.5cm-1；\n2.红外遥测距离：里级，1公里、3公里、5公里等多个配置可选；\n3.波数准确度：优于±0.03cm-1；\n4.光谱信噪比：≥40000:1（峰-峰值）；\n5.光谱数据库：不少于500种组分。","用于突发大气污染事故污染源位置勘察和污染态势评估。","叶珊18949816705"]
[57,"安徽电气集团股份有限公司","合肥市\n包河区","激光焊接工作站","焊接站采用工业PLC控制，将工作站的机器人、激光器、变位机等设备联成一个完整的系统。配备房体除尘系统及 LWM监视系统，方便实时观测焊接状况。","1.重复定位精度0.05-0.06mm;\n2.重复路径精度0.13-0.46mm；\n3.产品焊接节拍分为二序焊接，一序：激光焊接时间45s，上下料时间45s；二序：激光焊接时间46s，上下料时间43s.","用于动力电池、汽车、五金、电子、光通信等行业内高效、精密加工。","邵立忠18255091064"]
[58,"合肥科大智能机器人技术有限公司","合肥市\n高新区","城市管廊智能巡检机器人 CSG-PIR-UP200","基于视觉、红外、声纹、气体等多传感器信息融合方法，实现管廊多机协同智能化联合巡检，信息实时传送至监控中心，得到综合管廊各类相关环境设备的实时状态信息。","1.本体重量：≤15kg；\n2.最小转弯半径：≤300mm；\n3.最大爬坡:45°；\n4.紧急制动距离：400mm；\n5.定位精度：±1mm。","地下综合管廊、工业、电力、轨交等行业。","刘元13966783220"]
[59,"合肥哈工库讯智能科技有限公司","合肥市\n经开区","HRG-AGV-1000S室内/室外无人叉车及AGV调度控制系统V1.0","采用激光SLAM导航、GPS/北斗定位、自然导航和靶标导航，搭配自研的导航算法，提供高精度定位。用户可同时对多部AGV实行调度，实时监控每辆无人叉车的运行状态。","1.定位精度（mm）：±5mm/±0.5°；\n2.障碍物检测：激光雷达；\n3.叉齿检测：红外激光；\n4.硬件响应时间：50ms以内；\n5.SLAM建图：支持。","智能仓储、智慧物流及工业自动化等领域。","卫恋恋15256081765"]
[60,"安徽中科久安新能源有限公司","合肥市\n高新区","电化学储能火灾防控系统/ESPS-F-200-ZH","产品能够实时监测系统各电池内的温度、烟雾、热失控变化、电解液泄漏特征，同时可联动降温型火灾抑制装置，实现早期感知、智能判断，火情抑制，阻隔热扩散等功能。","在电池发生热失控前5 min 预警；迅速扑灭明火＜10s；持续冷却＞120s。","用于电化学储能系统、通讯塔/站的UPS电源储能系统。","蒋荣15391932370"]
[61,"合肥通用环境控制技术有限责任公司","合肥市\n经开区","阀门流量动态特性试验系统、VLC300","该装备用于模拟宽雷诺数范围介质实际流动工况，攻克了高参数水介质流量及动态特性测试关键技术，解决了宽雷诺数工况条件带来介质流场紊乱、气团干扰强烈、水锤冲击、微小流量难以精准测量等技术难题。","1.测试通径：DN6~DN300；\n2.测试流量：0.1~1200m3/h\n3.Cv值：0.1~3000；\n4.雷诺数Re：2000~500000。","用于高端工业阀门的国产化试验验证。","任启乐13865917680"]
[62,"合肥安迅精密技术有限公司","合肥市\n高新区","高精度XY轴直驱定位平台\nAX-LMXY-S1","高精度XY轴定位平台作为共性基础运动定位部件，是实现精密定位和位移技术的主要载体，本产品可为相关产业提供强有力的技术支撑和定制化国产替代解决方案。","1.负载大于10KG；\n2.最大速度大于400 mm/s；\n3.平均加速度大于0.6G；\n4.单轴重复定位精度小于±1μm（可达±0.6μm）；\n5.行走平面度小于±5μm。","用于装备制造无损检测、芯片检测、AOI检测、晶圆切割、3C电子封装等领域。","叶子怡\n18755466382"]
[63,"合肥科赛机械制造有限公司","合肥市\n肥西县","KS-WYZG720-011蒸煮系统","通过锅炉高效能源利用结构设计，提高了燃料的利用率；通过食品定量投入精准设计，可以对坚果进行除尘，避免污染环境，也利于后续的浸泡过程中，保证药液的干净。","1.物料容重（kg/m3）：230-300产量和产品（/锅次）：≥630kg±5kg；\n2.运行温度（℃）：90-110锅内运行压力：0.02-0.06；\n3.加热部分耐压（MPa）：0.8。","用于机械设备/坚果类。","周婷婷13739280232"]
[64,"安徽宏源铁塔有限公司","合肥市\n肥西县","800千伏角钢钢管组合大跨越塔","本产品是国内唯一的±800kV/±500kV同塔特高压直流输电线路大跨越铁塔。为±800kV/±500kV双回路铁塔，±800kV两极采用导地线共横担的展翅型塔头。","1.材料等级：Q355B、Q420C；\n2.电压等级：800kV/500kV；\n3.产品高度：278.2m。","用于白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程。","吴赛18355551766"]
[65,"合肥泰可惟电气有限公司","合肥市\n经开区","油处理系统","油处理系统是真空过滤、自动化控制技术、油罐、泵阀和管路的结合体。用于1000kV及以下交流电力变压器、±1100kV及以下直流换流变压器、750kV及以下并联电抗器的变压器油处理及工厂柴油的供应。","1.循环注油和卸油能力20000L/h；\n2.真空滤油能力6000~20000 L/h和 2000~12000 L/h；\n3.系统循环管道过滤器精1μm；\n4.净油罐交换罐工作真空度≤0.3 mbar；\n5.真空滤油机工作真空度≤0.2 mbar。","用于特高压变压器、电网公司、送变电工程公司及电力建设公司等电力行业。","时天姿 18956083358"]
[66,"合肥海德数控液压设备有限公司","合肥市\n经开区","SHP24-5000/2500A 封头专用液压机","SHP24-5000/2500A封头专用液压机用于金属（碳钢、不锈钢、铝合金）薄板件的拉伸、整形、弯曲、翻边成型等工艺。","1.自动化上下料系统可用于封头前端封头坯料定心、上料，以及后端冲压成形后的封头移出、输送等过程；\n2.压力随动控制系统可使主机压边力可根据需求调整；\n3.具有高精度比例调速阀和比例压力阀双闭环设计。","用于复杂工艺下的冷、热压制成形方面。","曹志明15956930206"]
[67,"劲旅环境科技股份有限公司","合肥市\n新站高新区","水平预压式垃圾压缩中转站成套设备、LYJSY0807SB","运用“互联网+”技术，建立了对整个服务平台的控制管理，通过给垃圾桶安装电子传感器以保证及时清理装满的垃圾桶，优化工作量。","1.单机小时处理量：60吨/小时；\n2.电动机总功率：48KW；\n3.主设备功率：45KW；\n4.循环泵功率：3KW；\n5.受料腔容积：8.0m³。","用于市政环卫单位。","于晓娟13956005013"]
[68,"安徽国科仪器科技有限公司","合肥市\n高新区","小角X射线散射仪","主要使用小角X射线散射技术，其利用X射线的穿透性，对各种材料，表征从1纳米到近600纳米范围纳米结构进行检测，得出准确的材料检测数据，填补了国内空白，处于国际领先水平。","1.探测器在真空管路内行程≤1400 mm；\n2.可自动采集≥ 470 cm^2的二维图谱；\n3.X射线光源靶上焦斑（直径）≤ 45 µm；\n4.电子束的功率≥ 50W；\n5.超大样品腔尺寸≥380mm×480mm×500mm（100L）。","纳米材料、生物材料、高分子薄膜材等先进材料的研究与加工生产测以及领域。","朱婷婷18256518776"]
[69,"合肥开关厂有限公司","合肥市\n庐阳区","PJG系列矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置","装置在煤矿井下实现智能化本质安全型供电而开发的新一代高压真空配电装置。特有的智能型综合保护装置保护和通信功能强，取得了防爆合格证、MA证书及生产许可证。","1.额定电流：630A；\n2.全固封极柱式、永磁式操作机械寿命：60000次；\n3.电气寿命：30000次；\n4.保护采用IEC61850通信协议；\n5.额定短时工频耐受电压UdkV（有效值）(1min)：通用值42，隔离断口48，二次回路对地2。","该设备使井下变电所实现无人值守的理想的自动化工作场景。","卞文群\n18856030522"]
[70,"合肥科达工业设备有限公司","合肥市\n肥东县","5吨串联一拖二成套设备（串联节能合金熔炼炉）、5T-3500-0.3","产品创新的串联一拖多成套设备技术，实现电源柜与两个甚至多个炉体构成成套熔炼系统，输出功率可以在多个炉体之间无级任意调配，采在线能耗监测系统和故障诊断系统，可在手机上远程监控。","1.额定有效炉料（t）：6.5；\n2.功率因素：0.94~0.98；\n3.单位电耗（KW.h/t）:519；\n4.融化率（t/h）：6.5。","用于金属熔炼领域。","武伶俐18654111701"]
[71,"合肥科烨电物理设备制造有限公司","合肥市\n高新区","高能非弹谱仪真空散射腔，非标定制","为实验样品和散射中子通道提供高真空环境，包括散射腔、样品腔以及真空隔离阀。国内首创的弧形密封筏板等复杂组件，具有整体体积大、形状复杂、对密封性以及磁导率要求高。","1.容积：约40m³；\n2.真空密封漏率：4×10-11 Pa·m³/s；\n3.真空表面及真空内设备表面出气率：3.2×10-10 Pa·m³/s/cm²；\n4.极限真空：1.2×10-5 Pa。","用于物理、生物、材料和医药等方向的研究。","刘国柱\n13349111060"]
[72,"讯喆微电子（合肥）有限公司","合肥市\n新站高新区","5G芯片测试平台","ATE测试机精度对不符合要求产品的判断，重要指标包括测试电流、电压、电容、时间量；可灵活增加测试功能、提升通道数和工位数的设备能够极大地降低客户成本。","1.射频 ：9 kHz ~ 6 GHz,1G 带宽，支持2G、3G、4G、5GNR、WIFI、Bluetooth等；\n2.RF Port数：32口（可扩充至64）；\n3.SMU 通道： 1）2ch ,60V 3A 2）8ch,6V,0.5A；\n4.数字通道： 32ch ,100MHz，-1.5V to 6V，50mA。","该平台主要针对超大规模集成电路芯片的测试。","蔡典颖13823902976"]
[73,"安徽中显智能机器人有限公司","合肥市\n安巢经开区","10.1-19寸notebook新型显示背光模组柔性封装贴合2.5代线","采用高精度视觉对位，将胶条通过伺服电机搭建成的机构搬运吸取，而完成对显示模组的Tape柔性贴附。实现产品全自动化组装贴合和检测。","1.整机贴片效率≤8.0s/pcs\n2.膜片组装精度：士0.1mm\n3.良率≥99%","用于笔记本电脑背光模组的封装贴合过程。","荚长慧13365696440"]
[74,"合肥中盛水务发展有限公司","合肥市\n经开区","智能算法巡检机器人系统","通过视频拍摄污水池内图像对曝气状态进行识别，获得曝气气泡状态统计量，实现对曝气总量统计、曝气值预测、曝气状态分布识别与检测。","1.防爆性能防爆等级：ExdⅡCT4Gb；外壳防护等级IP66，耐硫化氢腐蚀；\n2.曝气识别指标识别周期≤1s；\n3.曝气状态识别准确率≥95%；\n4.曝气量的统计识别准确率≥90%；\n5.单次巡检里程≥4km、定位误差≤±5mm。","用于地下污水处理厂、调蓄池等密闭或隐蔽空间内设备的巡检。","葛晨13535521338"]
[75,"合肥东昇机械科技有限公司","合肥市\n经开区","PE双螺杆挤出卷取设备","设备增加加热釜，实时闭环控制；增加力矩模式，提高产品纵向厚薄均匀性；采用机械密封方式，使轴承腔体与槽内保持等压，提高机封寿命和速度稳定性。","1.大挤出量750kg/H max；\n2.拉伸前速度2-20m/min；\n3.拉伸后速度20-100m/min；\n4.最大纵向拉伸比12；\n5.最大横向拉伸比15。","PE膜制造设备。","何婷\n1381261545"]
[76,"安徽隼波科技有限公司","合肥市\n高新区","E200周界MIMO体制雷达","全天候对周界入侵的行人、车辆进行探测和识别；具备测角、测距、测速与光学红外等数据融合能力；可通过组网方式，扩大探测范围，设备体积小重量轻。","1.测距精度≤1.5米；\n2.测角精度＜0.2°；\n3.工作频段保持在k波段；\n4.地面动目标可兼顾500米/人以及1000米/车；\n5.0.5平米目标发现距离为500米。","周界安防和区域安防。","林岩林18214851090"]
[77,"合肥吉麦智能装备有限公司","合肥市\n经开区","移动式双模G形臂X射线机（Geelin500）","G形臂可双向同时透视，可精确控制X光的脉冲频率，消减波峰波谷的宽度差异，解决了X线之间的干扰；具备自动定位系统、三维重建、全脊椎影像扫描、自动识别、三维医学影像融合等智能新功能。","1.整机重量：380kg；\n2.最大开口：88cm；\n3.轨道运动：±47度；\n4.侧旋运动：±18度；\n5.可变 SID：830/1080cm可变。","该产品在医疗机构作X射线透视诊断时使用。","唐李华13955131772"]
[78,"安徽德科电气科技有限公司","合肥市\n庐江县","TH528G高效高压发电机组（1800KW）","采用一种用于高压发电机的转子结构，利用相邻两转子冲片之间的间隙通过冷却风，提高转子的冷却效果，从而改善发电机组的发电能力、发电的电压输出稳定性和电量的出量。","1.突加电压调整率（%）-9.6；\n2.突加恢复时间（S）0.5；\n3.突减电压调整率（%）14.5；\n4.低噪音设计，波形畸变率小，THD<2%，1.83；\n5.振动小（mm/s），2。","用于矿山、电力、数据中心、医院、房地产、畜牧业等行业。","丁惠林15256525200"]
[79,"合肥奥博特自动化设备有限公司","合肥市\n新站高新区","ETDS-1800高岭土分选机","高岭土分选机是一种基于人工智能技术与双能射线识别技术相结合的智能干选设备，在实现尾矿高附加值利用同时，也实现矿山无尾矿工艺生产。","1.选净率98%；\n2.带出比12:1；\n3.产量291t/h。","从废弃的煤矸石中分选出有经济价值的高岭土。","王明13855163585"]
[80,"合肥锐谱科技有限公司","合肥市\n高新区","电感耦合等离子体质谱仪（锐谱创智GENESIS E100）","设备分析腔内具有三套四级杆。其同时配带有标准模式、碰撞池模式（KED）、氧化反应池和还原反应模式（DRC）四种模式的ICPMS。其性能远优于一般常规的单级杆ICPMS，而与电磁双聚焦ICP-MS相媲美。","1.灵敏度-低质量数：≥200M cps/ppm；\n2.中质量数：≥800M cps/ppm；\n3.高质量数：≥400M cps/ppm；\n4.背景：＜0.5cps；\n5.氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。","适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析任务。","王海燕18134530754"]
[81,"淮北中清环保科技有限公司","淮北市\n杜集区","外热式炭化转炉T15000","该产品由炭化旋转炉体、多点状态检测装置、负压控制系统等部分组成，自主研发的壳层式外加热结构，利用原料受热析出的挥发物作为热量来源，产品具有低能耗、得率高等特点。","1.炉体转速：0.5-3r/min；\n2.炉体正常运行温度：350-850℃；\n3.入料粒度：1-30mm；\n4.破碎率≤3%。","用于脱硫脱硝炭的生产，将传统的炭化、。","许伟18856177890"]
[82,"安徽相品智能科技有限公司","淮北市\n相山区","智能预警处置一体化系统设备（ZNCDXJ-22-XP）","系统产品是一套完整对应大型场站的日常工作巡检、重要仪器仪表识别、高温预警巡查、消防救援处置等智能多机协同+查消一体化的系统性设备。","1.巡检速度：六轮底盘最快可达到20km/h；\n2.防护等级：IP67;\n3.续航时间：不低于8h；\n4.火源识别距离与精准度：不低于200m、99.8%；\n5.消防灭火水炮额定功率下射程：不低于85m，高度不低于79m。","应用于电力系统、工业或大型民用建筑场所等场景。","张宇18226501810"]
[83,"淮北民生矿山机器有限公司","淮北市\n相山区","GZN-100S高效浓缩机","是一种连续工作的浓缩和澄清设备，它主要用于湿式选矿作业中精、尾矿浆的脱水等行业中含固料浆的浓缩和净化，对提高回水利用率、底流输送浓度以及保护环境有重要意义。","1.浓缩池直径100m；\n2.沉淀面积：7850㎡；\n3.耙架每转时间：36-60min。","用于矿山行业选矿工艺的尾矿浓缩脱水，水源和污水处理等行业。","潘福强13705612399"]
[84,"安徽中能矿机制造有限公司","淮北市\n濉溪县","铅锑锌硫浮选机和搅拌槽系统  QTXSF-16","本系统是一种高效分选设备，对选矿产品铅铅精矿、锑精矿、锌精矿、硫精矿等进行选别，提高选矿品位和利用率，提高资源利用率和经济指标。","1、生产能力：4-16/1-6/2-4/1.4-2.8 m³/min；\n2、进口风压：0-35kpa；\n3、充气量0-2m³/㎡.min；\n4、主轴电动功率：11/15/18.5/22/30/45/55kw。","适用于大、中型选矿厂。","杜友花15212631188"]
[85,"淮北市众泰机电工程有限公司","淮北市\n经开区","输送机自移机尾（DWZY1000/1200）","输送机自移机尾是综采工作面巷道运输的配套设备，实现了综采工作面落煤、装煤、支护、破碎及运煤机械化，满足了综采高产高效工作面生产要求。","1.机器适用带宽为1000mm；\n2.推移缸行程为1200mm；\n3.额定工作压力为18MPa。","煤矿及其他采矿企业。","李彬13909616028"]
[86,"淮北祥泰科技有限责任公司","淮北市\n经开区","CTL12/6GP防爆特殊型蓄电池电机车","采用PLC作为控制系统核心部件，通过操作台发出指令和外部检测信号，自动调节电机车行驶状态，自动记忆和模拟司机操作习惯及模式，保证矿井水平巷道长距离运输安全行驶。","1.自动学习、记忆和模拟司机驾驶习惯及路况信息；\n2.基于互联网技术，实现电机车的精确定位、远程驾驶、自动驾驶、自主无人驾驶；\n3.制动力闭环控制系统通过电动推杆实现电机车抱闸制动。","用于矿井水平巷道长距离运输。","刘丽18756159669"]
[87,"安徽奕隆电力装备制造有限公司","宿州市\n埇桥区","YLQCY-273智能化无人值守汽车桥式采制样机","系统的电气控制部分采用PLC可编程逻辑控制器，能在人工设定后进行全自动操作，并有自动报警、采样过程动态画面监视、采样历史数据记录、报表输出等功能","1.处理能力：200-550t/h；\n2.可靠投运率98%；\n3.破碎粒度≤6mm；\n4.缩分间隔：10s；\n5.缩分次数：10次。","用于煤炭能源行业。","曹永胜13339075356"]
[88,"安徽银锐智能科技股份有限公司","蚌埠市\n怀远县","智能型光伏玻璃连线系统","可实现将破碎的玻璃排出玻璃输送线，确保完整的玻璃正常向前输送；采用玻璃储片装置技术使设备故障时自动存储玻璃，采用先进的视觉检测技术，独特的自动点位技术保证每片玻璃在合片的过程中误差降到最低。","1.玻璃规格：2650mm×1350mm-1200mm×600mm；\n2.玻璃厚度：1.6～4.0mm；\n3.传送速度：15～80m/min（可调节）；\n4.上片机节拍：8～10s/pcs（可调节）；\n5.下片机械手：11～12s/pcs（可调节）。","主要用于光伏玻璃加工领域。","孙宁17355231153"]
[89,"蚌埠朝阳玻璃机械有限公司","蚌埠市\n淮上区","夹胶玻璃精细化加工智能生产线","夹胶玻璃精细化加工智能生产线具有柔性、智能化的先进技术特点，可以根据不同的工艺要求，柔性组合设备，通过软件控制对所有设备进行监控和调度管理来实现夹胶玻璃精细化加工，位移精度能达到0.5mm。","1.自动上片机平均上片时间：40S；\n2.多功能玻璃清洗机清洗速度：15m/min；\n3.吊架行走速度:60m/min；\n4.合片精度:0.4mm；\n5.辊压速度:5m/min。","用于玻璃加工企业精细化加工生产夹胶玻璃。","张莉13865058909"]
[90,"安徽聚云环保设备制造有限责任公司","蚌埠市\n淮上区","一体化污水处理设备，型号规格：5000t/d","设备增加了 MEBR 膜的开孔密度，由原设计的3000-4000孔/米提高到 20000孔/米；采用细条型孔洞，降低对孔的堵塞概率；自动化控制运维操作系统，设计了单独的碳源补给，方便用户控制数据信息，减少操作。","1.曝气管通气量：0.3-0.7m³/m；\n2.气泡上升速度：0.4m/s；\n3.氧传递效率：原工艺2倍；\n4.开孔密度： 20000孔/米；\n5.节省药剂：20-30%。","用于小型的污水回用设备，也可用于较大型污水处理厂（站）的核心处理单元。","刘梦真18056112080"]
[91,"安徽柳工起重机有限公司","蚌埠市\n高新区","TC700C5L汽车起重机（CLG5460JQZ70）","该设备在行业内率先推出在车架上增加配重支座方案，有效解决了用户无法全部携带配重的问题，降低用户的运营成本。基于平台化开发，在部件设计时充分考虑部件的通用性，可替换性，通用化率提升至96%。","1.主臂长度：49米；\n2.副臂长度：17.5米；\n3.最大作业幅度：42米；\n4.吊重：1.4吨；\n5.最大吊载：9.5吨。","用于各种道路条件和野外环境的起重作业和安装工程。","王陈陈15665523133"]
[92,"蚌埠市神舟机械有限公司","蚌埠市\n龙子湖区","LNG燃料动力内河拖轮","单一清洁燃料推进技术，符合行业绿色环保标准。神舟机械有限公司完成的LNG动力推进拖轮，是安徽省第一艘采用单一LNG燃料动力推进的船舶。内置式一体化气罐设置技术，降低和规避了LNG燃料使用风险。","1.船长：28.89m；\n2.型宽：7.00m；\n3.船体型深：2.75m；\n4.满载排水量：145.5吨；\n5.航速：16km/h。","用于船舶拖航，适航于内河a级航区水域。","吴长宁13605522198"]
[93,"安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司","蚌埠市\n高新区","LG.M-20/250型空气压缩机","本产品为科考船提供海底探测用地震空气压缩机，其通过管道将压缩之后的高压气体释放到海洋底部，高压气体在经过海洋底部岩层的反射后将反射波传导回勘探船，通过分析各类反射波来判断、进而完成海底考察。","1.排气压力：250bar；\n2.最大流量：1200m³/h；\n3.活塞机基础件最大综合活塞力：45kN；\n4.进气压力：大气压。","用于中国科学院南海海洋研究所地球物理综合考察船“实验6号”。","陆璐18905523676"]
[94,"安徽航天生物科技股份有限公司","蚌埠市\n高新区","电子膀胱肾盂镜（CN-L/R）","镜体内有两种光导纤维束: 其中包括照明光纤纤维束，还包括CMOS模组，内窥镜摄像系统通过目镜能够非常直观地观察到被观测的物体表面。","1.插入管外径：5.3-2.9mm；\n2.连接处外径：6.0-3.3mm；\n3.工作长度：380-700mm；\n4.视场角：110°可弯曲；\n5.上弯曲角：220°-276°。","用于泌尿外科门诊，手术室诊察和各种微创手术。","刘翠云18955229978"]
[95,"浩中机械（蚌埠）有限公司","蚌埠市\n高新区","6RS φ80-273mm六辊高温管材矫直机","该机设有快开功能实现管头管尾快速自动避让；可实现650℃高温矫直；间歇式矫直辊强制冷却系统，具备棒材φ114～230mm 矫直功能。自研HMI系统，具备快速标定、矫直参数自动识别、进出口温度在线检测等功能。","1.矫直速度：最大60m/min；\n2.辊子角度调节：27-38°；\n3.上辊最大行程:360mm；\n4.最大矫直力：690T；\n5.驱动电动机功率：2x315kW。","用于棒材高温热矫直处理。","魏义贵\n13515526010"]
[96,"安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司","蚌埠市\n龙子湖区","形状切割机","可实现远程自动换型；配套锡面检测防错装置，能够实现自动锡面检测报警的玻璃切割设备；具备直线掰断、异型掰断以及单双层玻璃掰断；特有的污水循环系统可将清洗玻璃产生的废液过滤后自动回流至磨边工站。","1.设备可分别处理3-4架原片玻璃；\n2.双向运输平台可同时分两路加工；\n3.自动转向机械臂可实现丢弃废料功能；\n4.机械臂具有Z轴横向平移功能，并可旋转90°功能，保证清洗设备短边入料。","用于汽车内后视镜玻璃的冷端切割磨边清洗以及镀膜。","郭少帅\n15855521618"]
[97,"安徽柳工起重机有限公司","蚌埠市\n高新区","TC500C5L智能汽车起重机（CLG5420JQZ50）","起重机回转平台液压制动系统采用液控换向阀的换向卸荷技术,解决了不能及时制动的问题，压绳器u形架由方钢构成，避免易变形扭曲和对滚简两侧同轴度的高要求，方便滚筒的安装更换液压系统采用阀后补偿技术。","1.全伸主臂长度:45m；\n2.超大支腿跨距:7.3m×6.03m；\n3.回转最低稳定速度0.1°/s；\n4.卷扬最低稳定速度:1.5m/min；\n5.最大起重力矩:1962kN.m。","广泛用于各类起重安装作业。","王陈陈15665523133"]
[98,"蚌埠市奥特纸箱机械有限公司","蚌埠市\n禹会区","节能环保型水性印刷纸箱成套设备（900型固定式26轴-6色伺服精印机）","设备集自动送纸、水性环保印刷、开槽、模切、红外烘干、水性环保上光、自动粘箱、计数、捆扎、远程维护等功能于一体，并可实现不同功能模块的任意组合，可实现各环节数字控制、全自动生产。","1.伺服电机响应速度：低于十万分之一秒；\n2.运动精度：±0.019mm；\n3.套印精度：±0.1mm；\n4.单台节电：90Kwh/小时；\n5.最高机械速度：印刷400张/分。","用于各类环保高印刷精度纸箱的批量生产。","郭恒兰13855279182"]
[99,"安徽天源乳胶技术有限公司","蚌埠市\n 淮上区","120米天然乳胶医用手套生产线、TY-YS120","设置减震器和减震弹簧，避免震动对装置产生损坏；设置多组清洗刷毛可以对输送网带上的手套进行清洗；固定座卡在卡座内，保持驱动件在压紧固定座时不发生旋转，结构简单，方便拆卸和安装。","1.干燥温度:55-110°C；\n2.车速:23米/分钟；\n3.温度误差：不超过±5°C。","广泛用于家庭、工业生产、医疗、美容护肤等行业。","王云13855259575"]
[100,"安徽永牧机械集团有限公司","蚌埠市\n固镇县","9J-YMBL-2X24电子计量并列式挤奶机","本产品可同时对48头奶牛进行挤奶工作，是国内领先的挤奶机类型，具有自动电子识别、电子计量、仿生按摩、自动脱杯检测奶牛发情、检测乳房炎、反刍等功能，实现对牛群的数字化管理。","1.脉动方式：电子脉动；\n2.真空泵台数：3；\n3.真空泵转速：2200rpm；\n4.挤奶杯数量：48套；\n5.计量方式：电子计量。","用于牧场、800-1500头牛的大中型牧场客户。","周巧云13855287691"]
[101,"蚌埠市行星工程机械有限公司","蚌埠市\n高新区","全能型低温合金熔覆组合。","可完全代替原有电镀工艺和激光熔覆技术。该技术可在工件表面形成一层耐磨、耐腐蚀、抗氧化等特性的合金不锈钢熔覆层，经过盐雾试验700小时无失效腐蚀。比传统电镀耐腐提升4-7倍。","1.焊枪头端部调整距离：3.5～6cm；\n2.熔覆层：0.5-0.7mm；\n3.无失效腐蚀：大于700小时。","应用在军械维修再制造领域。","冯婷婷13705525524"]
[102,"浩中机械（蚌埠）有限公司","蚌埠市\n高新区","Φ20-Φ70mm高速棒材精整线","对Φ20-Φ70mm棒材在自冷态（热轧、退火）下，经过生产线联合探伤精整处理后，达到精品材要求，生产效率提高2倍；生产过程全自动化控制，可自动调整矫直辊角度和压下量，在线实现表面缺陷智能修磨等。","1.直线度：≤1mm/m；\n2.长度方向分辨率：0.2-0.5mm；\n3.缺陷检测准确率：& gt;90%；\n4.缺陷识别准确率：& gt;80%；\n5.精整线工件范围：直径20-70mm。","应用于钢铁行业，有色金属行业等领域。","王安伦18905521848"]
[103,"安徽鸿程光电有限公司","蚌埠市\n高新区","HB-C820C智能交互黑板","采用红外触摸屏多点触摸识别方法和纳米触控技术，提高多点触摸时的识别精度和识别速度，支持多人同时书写，还原真实的教学场景。采用真空贴合固化技术，做到了一体化无缝连接等。","1.玻璃厚度：钢化玻璃≤4.0mm，莫氏7级；\n2.物理分辨率：3840*216060HZ；\n3.上下左右可视角度：178°；\n4.9点亮度均匀性：75%Min；\n5.书写精度：±2mm。","面向教育、办公、会议会展、传媒等市场拓展。","刘园园13685527116"]
[104,"安徽九州云箭航天技术有限公司","蚌埠市\n禹会区","10吨级液氧甲烷发动机","填补国内泵压式液体火箭发动机深度推力调节技术空白，满足火箭在回收时的变推力和多次启动需求；首次实现主、副双路火炬式电点火启动，国内首次掌握了液体火箭发动机全氮气使用维护技术，大幅降低发动机的使用维护成本和效率。","1.地面推力：100kn；\n2.地面比冲：287.4s；\n3.发动机摆幅角度：±8°；\n4.多次启动能力：≥4；\n5.重复使用次数：≥30。","适用多种载荷、场景，并在火箭上面级有更广阔的需求。","石奇18505521185"]
[105,"蚌埠佳德智能装备科技有限公司","蚌埠市\n固镇县","75L/JDL65B/150密炼双阶挤出机","设备生产过程自带冷却系统，不使用外循环水，无污染水排放，环保型，生产的塑料颗粒产品低烟、无囱、安全、环保。科技成果水平在国内处于领先地位。","1.密炼机填充系数：0.60~0.70；\n2.密炼机消耗功率 kW/（r/min）：3.1~4.0；\n3.密炼机转子转速（r/min）：35，40，70。","用于生产低烟无卤电缆料颗粒的各类企业。","黄扣兵13862672536"]
[106,"安徽开乐专用车辆股份有限公司","阜阳市\n经开区","液氧煤油发动机整机运输系统","系统采用空气悬挂，满足发动机运输时的振动、冲击条件；升降机构采用浮动多点支撑方式，精确度高；具备整机垂直/水平翻转功能，并能与运输箱前箱盖连接，车辆状态实时监控系统。","1.减振性能：-1g≤X向负载≤+1g；-2g≤Y向负载≤+2g；-2g≤Z向负载≤+2g；\n2.空气悬挂调节范围：±70mm；\n3.运输拖车侧倾稳定角：β=39°；\n4.三维防撞预警系统工作距离:0.5-6m(可延伸至8米)；\n5.三维防撞预警系统抗环境干扰：200lk-80000lk。","用于箭体、航天发动机","李士保17755869166"]
[107,"安徽金骏感应加热设备有限公司","阜阳市\n阜合产业园","JSK-500汽车钟形壳全自动感应热处理生产线","产品通过在专用立式转盘式淬火机床夹持机构上设置多个工位，提升了淬火的效率；产品具备感应热处理设备的全自动化，提高了淬火效率以及工件质量。","1.最大输出功率：250KW；\n2.输出功率可调范围：1％－100％；\n3.长度：产品最大长度300mm。","用于透热、焊接、热处理、熔炼等生产加工。","范振华\n15205583999"]
[108,"安徽博美奥齐机械设备有限公司","淮南市\n寿县","BM-龍牌BM80/S800大理石超级金刚组合框架锯机","采用同步电机加变频器控制、速度最大达到2000R/min。荒料车平台采用变频提升系统。全数字化控制柜，配有编程器和友好人机界面，具有连接物联网数据接口。可根据客户需求在手机app上查看设备运行数据。","1.最大有效切割尺寸：3300x2000x2050mm；\n2.可装锯条数:110；\n3.每分钟摆动次数:90；\n4.总功率:117.5KW；\n5.锯切行程:800mm。","应用在石材制造业、工矿建设和矿山建筑工地等场所。","常传勤13795450968"]
[109,"淮南国力液压装备有限公司","淮南市\n凤台县","轮式拖拉机智能柔性总装线","该套总装线主要用于轮式拖拉机的整机装配、出厂性能试验等项目，可实现整机的性能检测等全自动化功能，提高生产效率和品控。","1.链轮中心距32000mm；\n2.板链面板宽度1000mm；\n3.输送线长度126m；\n4.工位数16个；\n5.输送速度0.2-0.6m/min（变频调速）。","用于轮式拖拉机的自动化装配、生产及整机性能检测。","刘清清18755418032"]
[110,"淮南中智机械设备有限公司","淮南市\n大通区","一体化板自动涂装复合流水线","设备能实现输送工件、预处理、干燥、涂装、固化等生产过程的实时智能控制，通过数字编码自动读取，实现流水线过程自动调节，结合远程控制系统，形成信息监管、故障报警与处理。","1.单机额定输送重量：40-80KG；\n2.输送速度：5-15m/min；\n3.加热方式：电加热/天然气加热；\n4.气源压力：30kpMPa；\n5.最大供热出力：100万kcal/h。","用于工厂保温装饰一体板的生产。","赵正阳13155473088"]
[111,"南京工大开元环保科技（滁州）有限公司","滁州市\n南谯区","高毒性有机废气（VOCs）裂解成套设备GDKY-LJSB-5TF-100000-A","设备原理是把有机废气加热升温至800℃，使废气中的VOC氧化分解，成为无害的CO2和H2O。当废气浓度稍高时，还可进行二次余热回收、催化脱氮处理等资源化利用。","1.裂解焚烧温度：≥800℃；\n2.高温烟气滞留时间：＞1.2s；\n3.挥发性有机物去除率：≥99%；\n4.热交换效率：≥95%；\n5.蓄热室底部气动切换阀要求气体泄漏率≤0.03%，其他有机废气、烟气、高温热风管道上的切断阀气体泄漏率≤0.1%。","应用于处理溶剂的应用环节。","杨辰19852806095"]
[112,"滁州市东华模具制造有限公司","滁州市\n经开区","多品种多形状冰箱外壳成型生产线成套模具","项目针对混产不同产品的冰箱门体生产线研发多组合（3组）模具混线制造工艺，核心模具端部可调节的折弯成型模具【普适同材质或厚度（0.4~0.65）】的新结构模式。实现混合在线生产。","1.可承载20种型号产品；\n2.制件合格率99.98%；\n3.寿命100万冲次；\n4.噪声不大于70 dB(A)。","该技术主要适用于冰箱、冰柜外壳钣金成型制造。","王华东13909605500"]
[113,"滁州信达自动化设备制造有限公司","滁州市\n全椒县","自动售货机箱体钣金发泡成型线、GPY100","内/外U壳线实现从平板上料到U壳成品的全自动生产。售货柜内/外U壳的自动化、柔性化，发泡成型线实现自动化生产，达到设备的合理有效利用。","1.U壳生产≤18S；\n2.拼装侧板生产≤15S/2片；\n3.合格率等于或大于99%；\n4.冲裁精度误差不大于±0.1mm。","用于售货机箱体的发泡成型。","赵玥15855027228"]
[114,"安徽省科昌机械制造股份有限公司","滁州市\n全椒县","KC-SGK05商用冷柜钣金发泡自动化成型线","产品由机械系统、电控系统、液压系统及气动系统等组成，可一次实现前侧板自动钣金、后侧板自动钣金、直线式箱体发泡等功能。","1.综合生产节拍≤32S；\n2.产品合格率≥99.5%；\n3.注料小车定位精度：±1mm；\n4.堆垛机旋转盘旋转精度：±0.1°。","用于冰箱、冷柜等主机厂。","李玲13093320999"]
[115,"安徽艾普智能装备有限公司","滁州市\n经开区","家用空调器智能生产线","项目使用三菱可编程控制器、运动控制器采用CC-Link现场总线方式,实现空调机自动化生产线中专机、测试线、输送等设备之间信号和数据的交互。","1.检测测试智能交互、ERP互联、MES互联；\n2.生产节拍（功率≥3600W）≤140S/件；\n3.生产节拍（功率≥2400W）≤28S/件；\n4.制件合格率99.95%。","用于空调器智能装配制造及性能检测。","高宗贵13866902121"]
[116,"安徽肯达机械科技有限公司","滁州市\n天长市","半挂车智能生产线","本生产线主要有瓦楞成型、瓦楞焊接、车架拼装、 底板激光龙门焊接、机器人焊接等核心功能，通过激光跟踪系统、2D龙门焊接、CCD摄像机可视化标定、完成车体、车架、底板结合处全数据全流程智能生产。","1.成品尺寸2550X13750mm；\n2.产能：10台/天；\n3.产品重量：≤10000kg。","用于专用半挂车生产。","卜兴安18098303300"]
[117,"滁州雨博机电科技有限公司","滁州市\n经开区","自动上下料5轴CNC冷柜内胆绕管生产线","采用机电一体化技术、伺服驱动技术、多轴联动协同控制技术。采用5轴联动数控系统，可实现自动循环工作，生产效率高，加工精密度高，加工生产余料少，生产成本低，节能效果明显。","1.本产品可实现生产节拍：300L(103L-300L)冷柜内胆缠绕约55s/件\n2.产品合格率≥99.5%；\n3.工作轴温:生产线连续工作60min,轴承温度不超过60℃（实测34℃）；\n4.制品质量：制品无拉伤、变形现象。","用于冷柜内胆蒸发器管的缠绕。","张庆茹13705503026"]
[118,"安徽擎天伟嘉装备制造有限公司","滁州市\n全椒县","废气净化器外壳成套自动生产线","项目改变了目前该类环保设备外壳单机生产的历史。通过其成型工艺设计、智能控制系统设计，实现其对品种、产量、工时、设备负荷全面均衡的连续化、自动化和数字化制造。","1.生产节拍：箱体60S/件，门体12~25 S/件；\n2.制件合格率：99.5%；\n3.冲切精度：±0.05mm；\n4.折弯精度：±0.2mm，CNC两侧折弯：0.05mm。","应用于工业、民用废气净化器外壳的钣金成型的自动化生产制造。","王一风18054055010"]
[119,"意特利（滁州）智能数控科技有限公司","滁州市\n苏滁现代产业园","立卧五轴加工中心SKY1400","设备通过高精度高速转台旋转、移动工件，以提高加工难加工材料的精度与效率的精密数控设备。适用加工材料：钛合金,高温合金钢,铝合金等。","X轴轴线运动、Y轴轴线运动、X轴轴线运动每两个间的垂直度≤0.012/500mm，主轴锥孔的径向跳动靠近主轴端部≤0.004mm、距主轴端部300处≤0.010mm。","用于科研、轨道交通、精密器械、高精医疗设备等行业。","王立民13359081858"]
[120,"滁州市博精模具设备制造有限公司","滁州市\n经开区","GR-U550FZ内胆成型箱冲模具","模具顶部两个油缸驱动轴上下运动24mm行程，当顶部油缸驱动φ50 运动轴运动时，运动轴带动厚板和滑块上下运动，滑块驱动连杆向外伸出，连杆驱动沿周冲孔机构运动，把箱胆侧面的孔全部冲出。","1.产品长600-2000mm；\n2.产品宽650-710mm；\n3.家电深度650-710mm；\n4.模数3-4。","面向内胆成型箱冲模具适用于冰箱内胆的冲孔。","华娟13695508808"]
[121,"安徽恒创智能装备有限公司","滁州市\n南谯区","四驱全地形抢险救援机器人RXR-JM300GD型","装备采用四驱四轮履带式底盘，提高了其环境适应能力和越野能力。各工作臂之间、工作臂与工作属具之间的宣线旋转运动和动力传输，属具可以多角度无死角工作。水炮装可实现高流量、长距离、无级变速喷射。","1.最大行走速度13km/h，爬坡度40度，垂直越障450mm；\n2.6自由度机械臂，末端最大承载重量(kg):142，\n3.最高工作范围(L/mm):3500，最远工作范围(L/mm):3200；\n4.激光定位系统扫描精度 5mm，激光定位系统扫描半径 20m，机械臂定位精度±30mm。","应用于各类工业行业的危险及恶劣环境场合特种施工作业。","潘诗贤\n15366067897"]
[122,"明光浩淼安防科技股份公司","滁州市\n明光市","水带敷设消防车（MX5230TXFDF10）","系统由水带敷设模块、履带式移动吸水模块和自行走增压灭火模块块组成，并将这三个模块集成在一辆消防车上，集成化更高，操作更加便利。","1.末端供水流量≥300 L/S、供水距离1000米以上；\n2.最大取水深度≥15米；\n3.系统吸水泵不超过110kg（单台）。","应用各类工业企业、火灾扑救以及以及突发自然灾害的吸水排涝等。","徐晓辉13905506302"]
[123,"安徽谱汇科技有限公司","滁州市\n天长市","分析仪系统","系统主要有预处理单元，分析检测单元、电气控制单元三部分组成，通过系统集成，融合成分析小屋一站式工作成套装备。能够达到检测误差小于1%。解决污染源关键工作数据监测预警与溯源追溯功能。","1.基线噪声≤0.2mV；\n2.定性/定量测量重复性≤0.5%；\n3.分析周期≤120S；\n4.环境温度变化的影响：在15~35℃温度下，仪器读数的变化优于±5%FS；\n5.进样流量变化的影响：进样流量变化±10%，分析仪器读数的变化不超过±2%FS。","用于石油、炼化、冶金、轻工、医药、生化等行业。","李文祥\n13855076090"]
[124,"安徽新聚碳纤维有限公司","滁州市中新苏滁高新区","颗粒活性炭吸附浓缩催化燃烧VOCs设备/86000m³/h","经颗粒活性炭吸附，采用催化燃烧设备高温脱附，脱附浓缩后的尾气经电加热器加热，加热后废气中的有机物在催化剂的作用下发生氧化反应，使废气中的碳氢化合物氧化为CO２和H２O。","1.压缩空气 0.6Mpa，约0.3m3/min，加药计量泵 0.375KW；\n2.臭氧发生器 22KW，喷淋水泵 11KW，卸料磁力泵 1.1KW。","应用于治理江苏永星化工股份有限公司生产车间产生的尾气排放。","钟盼盼15262889969"]
[125,"安徽中佳自动化科技有限公司","滁州市中新苏滁高新区","前后板全自动钣金成型线  ZJ-BJ06","产品主要自动上料机、折弯机、下料滚筒线、气动系统、液压系统及电控系统等部分组成，本项目产品具有自动化程度高、适合不同尺寸钣金件加工的需求等特点。","1.单道工作节拍≤18S/件；\n2.折弯节拍≤18S/件；\n3.产品长度：800-2650mm之间调整；\n4.产品宽度：500-900之间调整。","用于商用冷柜前后板钣金成型中。","丁玉 13855028909"]
[126,"安徽阿尔派装备制造有限公司","滁州市\n南谯区","半固定式带式输送机","该套设备机各类部件统一性高，减少了规格种类，实现标准化、减少了备品、备件的规格；与现有排土系统设备联锁联动并进入中央控制系统。设备输送能力大，工作阻力小，能降低能源的消耗。","1.矿石松散密度1.69t/m3；\n2.设计小时运输量4500t/h；\n3.胶带运行速度5m/s；\n4.胶带宽度1600mm；\n5.胶带上覆盖层厚度16mm。","用于冶金、能源、建材、港口码头、电力、钢铁、粮食等行业。","许露17355062080"]
[127,"滁州创新自动化装备科技有限公司","滁州市\n经开区","陈列柜箱体直线发泡设备(版本号：新制)","设备结合工控设备+PLC+传感器检测技术，实现自动充注发泡，实现了设备的智能化、气动控制，控制系统具有故障自诊断功能，可通过人机操作界面进行参数调整。","1.固化时间：480秒（0～99秒内任意调节）；\n2.固化温度：30℃～60℃可调；\n3.生产节拍：30s/件（不含固化时间）；\n4.进出箱高度：800mm；\n5.单门、双门、三门可满足多种规格箱体发泡。","产品应用于轻工装备制造领域。","孙继成15056518343"]
[128,"安徽松羽工程技术设备有限公司","六安市\n裕安区","新免疫不锈钢配液系统/非标定制","配液车间内将配置3套配液系统及其配套的CIP系统，分别用于底物液、试剂盒（一区/二区）的工作液配制，以满足免疫试剂日常产能的需求。","1.系统运行稳定性：系统整体连续无故障7天（每天24小时）运行。\n2.搅拌器装置：自动无级变速，控制精度±1%。                                                                                                                                                3.温控精度：测量范围0-150℃，控制范围15-45℃，温控精度不低于±1℃。                                                                                                                                               4.清洗喷淋系统：清洗彻底，无死角，时间控制在5分钟以内。","面向制药专用设备/体外诊断试剂。","马莉15956481045"]
[129,"安徽省六安恒源机械有限公司","六安市\n裕安区","QP2×800/500/100/200KN智能型多功能门式启闭机（最大起升载荷2X800KN,最大起升高度48m，最大轨上扬程10m）","将多种型号的启闭机按照使用功能合理安排组合成一个可以移动的门式启闭机实现坝基两边多种闸门的启闭和坝前的清污抓斗的清污作业，能够适应清污机与作业水面高度差较大高扬程的作业环境，且物美价廉。","1.最大起升载荷2X800KN；\n2.最大起升高度48m；\n3.最大轨上扬程10m。","用于各类型给排水、水利水电工程。","刘存远18175096186"]
[130,"安徽至臻科技股份有限公司","六安市\n霍山县","10GW硅片废水处理系统","该系统通过线圈通电产生磁场，进行回收污泥中的磁粉，达到资源重复利用的目的；使得出水水质达到排放标准，可以提高污泥絮体的比重，达到提高沉淀效率的效果。","1.设计进水量150m3/h；\n2.进水硅粉含量5000-10000mg/L；\n3.出水硅粉含量小于100mg/L；\n4.设计磁混凝高效沉淀池反应区尺寸2.0×2.0×4.0m，混凝区尺寸2.0×2.0×3.5m，絮凝区尺寸2.0×2.0×4.0m，沉淀区尺寸4.0×4.0×3.5m；\n5.磁混凝高效沉淀池的表面负荷为8m3/m2·h。","用于10GW切片项目废水处理工程。","常道春\n13823301950"]
[131,"安徽科跃环保设备有限公司","六安市\n裕安区","废气收集治理设备","该产品可针对温度80摄氏度的废气、油烟、VOCs及臭气污染物等浓度较高、废气工况条件较为复杂的食品加工行业废气进行净化处理，处理后各项污染物优于国家现行排放标准所规定排放限值要求。","1.油烟治理后排放浓度低于0.5mg/㎡；\n2.VOCS治理后排放限值低于8mg/m³；\n3.水雾去除率98%；\n4.油烟净化效率不低于95%；\n5.臭气污染物治理后排放浓度低于417无量纲。","用于水产、肉禽、蔬菜等食品加工车间内进行废气收集治理。","魏飞13382502126"]
[132,"马鞍山市安工大智能装备技术研究院有限公司","马鞍山市\n雨山区","AGDZ-ZW-001钣金折弯机器人","AGDZ-ZW-001钣金折弯机器人能够根据客户图纸要求，代替人工实现板材的连续折弯工作，减少人工参与，提高生产安全性，缩减人力需求。","1.折弯机器人：6自由度；\n2.控制轴数为6；\n3.最大臂展为2871mm；\n4.垂直伸长度为3655m'm；\n5.水平伸长度为2012mm。","用于工业企业，满足客户对自动化工艺流程的需求。","夏曦18105551216"]
[133,"安徽哈科数控机床制造有限公司","马鞍山市\n博望区","Accurl双联动智能大型折弯-Tandem58×2000t","该产品通过阻尼器可实现激光器在上下旋转过程中的支撑、缓冲平衡、制动，避免冲击，可省去现有定定位锁紧结构，结构相对简单。","1.Tandem58×2000t；\n2.滚动轴承温升40/33.5；\n3.滚动导轨温升50/33.7；\n4.液压泵吸油口温度60/58.6；\n5.滑块行程对工作台面的垂直度≤0.4/0.26。","用于机电、钣金、轻工、仪表、电器、钢结构建筑和冶金等行业。","赵雪13855503419"]
[134,"马鞍山市方正机械制造有限责任公司","马鞍山市\n雨山区","老虎垅石灰石堆棚智能干雾抑尘系统","该设备由压缩空气驱动声波震荡器，通过高频声波的音爆作用在喷头共振室将水高度雾化，产生10μm以下的微细水雾颗粒喷向起尘点，达到抑尘的目的。","1.水雾颗粒直径：1-10μm；\n2.物料湿度增加比重：0.2-0.5%；\n3.抑尘率：η≥85%；\n4.动态捕捉成功率：≥85%。","用于电厂/钢铁厂翻车机、港口、煤矿等场景。","郑木生13305551869"]
[135,"马鞍山雨甜医疗科技有限公司","马鞍山市\n经开区","右心室量化分析系统QAS-R）","与超声影像诊断设备配合使用，用来记录、分析、存储和检索数字化的超声影像，构建三维的右心室模型。通过测量右心室容积和射血分数，为心脏科医生提供诊断参考。","1.具备右心室容积（EDV，ESV）、射血分数(EF)、每搏量(SV)、心输出量(CO)、心脏指数(CI)等参数测量；\n2.二维切面、三维模型、历次检测数据自动对比；\n3.右心室容积（EDV，ESV）、射血分数（EF）测量误差在±10%以内。","新冠肺炎疾病筛查、先心病、肺动脉高压等医疗领域。","邹友好13386160166"]
[136,"安徽威达环保科技股份有限公司","马鞍山市\n含山县","竖炉烟气脱硫脱硝装置","该装置采用我公司研发的CFB半干法脱硫与中低温SCR脱硝工艺，大大提升了脱硫脱硝的功率，能解决钢厂竖炉生产中的环保问题，因此具有广阔的市场前景。","1.SO2排放浓度≤20mg/Nm³;\n2.NOx排放浓度≤30mg/Nm³;\n3.颗粒物排放浓度≤5 mg/Nm³。","用于河北东海特钢集团有限公司竖炉厂2#3#烟气脱硫脱硝项目。","殷涛15605605600"]
[137,"马鞍山市安工大智能装备技术研究院有限公司","马鞍山市\n雨山区","AGDZ-HJ-001自动焊接机器人","实现板材自动切割、焊接的连续生产，减少人工参与，提高装备自动化程度， 同时搭配焊接定位工装，有效提高焊接的生产效率，实现连续高效智能生产。","1.焊机机器人：6自由度\n2.可搬质量10kg\n3.垂直伸长度为3649mm\n4.水平伸长度为2010mm\n5.重复定位精*2:±0.08mm","用于工业企业，满足客户对自动化工艺流程的需求。","夏曦18105551216"]
[138,"安徽美诺福科技有限公司","马鞍山市\n和县","冷轧智能化制样检验系统","系统实现冷轧板材样板标识自动识别，拉伸、粗糙度、盐雾、锌重等物理试样的自动加工、自动检测等功能。是省内首台套设备，技术指标达到国内同类产品先进水平。","1.系统联动成功率99.95%；\n2.三轴快移速度20/20/20m/min,刀库24位，丝杆精度p4;\n3.第一组三向拉伸、粗糙度、冷弯、硬度、圆片等全套试样，全过程时间7min，第二组增加的平均时间≤160s；\n4.整体检测误差≤±0.05。","用于冷轧板材生产过程中对板材三性能进行智能化制样检验。","钱斌13311678259"]
[139,"同兴环保科技股份有限公司","马鞍山市\n含山县","碱回收炉烟气低温SCR脱硝系统","该系统中低温催化剂保护技术，最大程度将有害物质拦截于脱硝催化剂前，为脱硝创造良好运行环境；180℃的条件下，脱硝效率不低于90%；氮氧化物能达到并优于超低排放标准要求；产品占地面积小，制作成本低。","经环境监测站检测数据为：处理前氮氧化物浓度在232mg/Nm³左右 ，处理后浓度可低50mg/Nm³；各项指标不但符合造纸行业超低排放标准要求并且远比超低排放标准要求的值更低。","用于亚太森博（山东）浆纸有限公司项目工程中。","刘春光 \n13956075736"]
[140,"乔崴进(安徽)科技有限公司","马鞍山市\n博望区","智能数控卧式镗铣生产线VGR-HL5T","整线采用智能数控系统控制和重载桁架机械手，具有重复精度高、运行速度快、运行稳定等特点。齿轮式主轴头一体成型，具有更高的刚性、稳定性。","1.可实现数控机床的实时控制；\n2.来料自动识别、自动调用加工程序、自动送料及定位检测；\n3.具有重复精度高、运行速度快、运行稳定等特点。","用于大型结构零部件、工程机械等行业的加工应用。","许伟昕15155550999"]
[141,"安徽燊泰智能设备有限公司","马鞍山市","高速线材自动打包系统","该系统解决高速线材生产线在后期精整收集区域产品包装质量的高要求及自动化、高效化的生产要求。整形机构动作灵活、可靠。","1.工作时最大有效开档4000mm最小有效开档620mm；\n2.打捆周期不超过32s；\n3.液压系统最大工作压力20Mpa。","用于山西晋南钢铁集团立恒钢铁高线厂。","马淑谨 13395557033"]
[142,"马鞍山市思弘环保设备有限公司","马鞍山市\n当涂县","石头纸生产设备\n75L-65/150-1400","该设备自主研发集机、电、自动控制技术为一体的成套智能装备，涵盖造粒系统、吹膜系统、造纸系统、拉伸系统、涂布系统、印刷系统，实现石头纸生产线的完整性，打破国外垄断实现设备国产化。","1.制粒设备≥1000kg/h；\n2.吹膜速度≥200kg/h；\n3.流延系统速度≥350-500kg/h。","面向成型加工装备/再生石头纸生产加工装备。","张珂 15195907172"]
[143,"马鞍山恒佳自动化设备有限公司","马鞍山市\n慈湖高新区","年产250吨Mn-Zn铁氧体湿法工艺自动化生产线","可确保生产高端磁性材料一致性；配合纠偏程序调整，减少配方偏移；造粒后粉料颗粒均匀，产品性能指标可追溯；产线全自动封闭输送，具备废水处理设备，减少污染。","1.配料误差＜1.4‰；\n2.PVA溶解温度在85℃-95℃；\n3.料浆黏度为11-15s；\n4.PM2.5≤20mg/m3。","磁性材料厂、化工企业、有色冶炼、采矿、陶瓷、水处理厂等。","王瑜13805168365"]
[144,"中电科芜湖钻石飞机制造有限公司","芜湖市\n湾沚区","CA42飞机","CA42飞机是国内首款拥有自主知识产权的双发四座固定翼飞机，填补国内相关空白。飞机的技术指标达到国内先进水平。","1.飞机最大起飞重量1999kg，有效载荷超过600kg；\n2.机体采用全复合材料，维护简单；\n3.双发布置，单发失效仍能安全飞行，安全系数高；\n4.水滴形一体化的玻璃座舱罩，气动性能优良，视角广；\n5.航煤发动机，动力十足，燃料便宜来源广。","用于国内民航教练机市场。","许越 18715609055"]
[145,"安徽恒利增材制造科技有限公司","芜湖市\n繁昌区","多轴联动轻质合金智能浇注系统（HL8GJ-100）","本设备为浇铸机器人，采用遥控小车作为底盘，解决了六自由度机械臂工作空间狭小的问题。浇铸的机身采用腰部加双手臂结构，机构更加简单，机器人具备防倒功能。","1.机器人最大负载：15公斤；\n2.机器人手臂个数：2个；\n3.机器人手臂最大伸出长度：1米；\n4.机器人每个手臂自由度：3个；\n5.机器人总体自由度：6个。","用于工业造型、产品设计、机械制造、模具制造等。","彭承兰15655321080"]
[146,"安徽海螺川崎节能设备制造有限公司","芜湖市\n弋江区","绿色减碳VEGA余热发电锅炉","本锅炉是立式锅炉，其工作方式为自然循环。受热面自上而下依次为过热器和蒸发器，均为逆流式布置。具备以减少粉尘积聚和自动清灰设计，换热管采用螺旋翅片管，以增大换热面积。","1.锅炉工作压力：1.14MPa；\n2.蒸汽压力：0.92MPa；\n3.蒸汽温度：320℃；\n4.给水温度：167℃；\n5.单台蒸发量：35t/h。","主要应用于水泥窑窑尾余热资源的回收。","茆福祥13721202359"]
[147,"安徽华明航空电子系统有限公司","芜湖市\n湾沚区","CR9通用航空综合航电系统","呈现六大飞行仪表、发动机指示、水平状态指示器HSI、航道偏离指示器CDI、自动驾驶状态显示、FMS功能、通信导航功能、合成视景功能SVS、增强视景功能EVS等。","1.系统灾难性故障率：<10-8/飞行小时；\n2.验证覆盖率：100%；\n3.总线最大传输速率：10Mbps；\n4.冗余数据刷新率：4KHz；\n5.工作温度：-20℃ ~ +55℃。","可应用于23部各类通航飞机。","杨良勇13033047805"]
[148,"安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司","芜湖市\n鸠江区","BlokSeT云计算中心预智低压成套开关设备","采用功率因数结合电压、无功功率的综合投切控制技术与“循环投切”方式，实现云计算数据中心电网的可靠与稳定。具备“低压区光信号解调器+高压区温度传感器”断路器电气结构和可柔性化调节的供电设备结构方案，提高断路器的运安全性和降低成本。","1.分断能力≥65kA，Icu＝100％Ics；\n2.短时耐受电流：65kA 1sec（有效值）；\n3.无功补偿能力：在补偿容量范围内的功率因数应达到0.95以上，感性滞后；\n4.动态响应时间：在电网谐波电流发生阶跃变化时，全响应时间 <20ms。","用于云计算中心，属于其核心供配电设备。","刘建\n13399535099"]
[149,"安徽泓毅汽车技术股份有限公司","芜湖市\n经开区","T19C车身件智能焊接生产线","采用了视觉引导机器人、自动涂胶等先进技术，成功解决多个车型的快速切换。生产线在焊接、涂胶、检测生产过程中仅前后端需要人工参与。","1.节拍：75秒/件；\n2.关键部位焊点：边距（v）(＞8mm)偏差值满足±2mm、点距（e）(16~30mm)偏差值满足±3mm、排距（＞20mm）偏差值满足±3mm；\n3.点焊胶：直径4mm，两段胶长分别为200mm；\n4.结构胶：直径3mm，胶中心离边4~6mm，单侧长度约为50mm；\n5.植焊螺柱焊接质量:用专用工具使螺柱相对于原轴线倾斜45°角时，植焊螺柱与钣金焊接处不出现开裂。","产线可生产奇瑞公司T19C、T1E、M1DFL三款车型。","王晴晴\n17756523237"]
[150,"戴杰磨床有限公司","芜湖市\n湾沚区","Q600六轴高精球刀机","产品具有生产效率高，自润滑，机油过滤效率高等特点，滤布循环使用，加工精度比规定提高30%-80%。自动上下料，配置多层料库，24小时不间断自动工作。","1.轴（横向）x：460mm、Y轴（纵向）：380mm 、Z轴（垂直竖柱）：190mm ；\n2.A轴（旋转轴）：360度、C轴（旋转轴）：左30度，右210度；、B轴：100m m ；\n3.砂轮轴旋转速度：500-6000r/min；\n4.工件最长150mm ；\n5.加工整硬产品最大直径：φ10mm。","产品是批量生产R0.5-R5整体合金球刀的理想设备。","周自银15255357280"]
[151,"中航华东光电有限公司","芜湖市\n弋江区","ZHD-E055F型 智能可视化搜救系统","产品集成的红外摄像头在浓烟、雾的环境下，穿透烟雾将采集到的红外图像实时显示在近眼显示屏幕上。解决了寻找火点、查找泄漏点、搜寻被困人员，现场各类信息实时交互的问题。","1.有效显示分辨率：1024x768；\n2.测温范围：-20-550℃；\n3.测温精度：-20-200℃：±10℃。","用于火灾现场辅助搜救工作。","孙龙飞 15855992041"]
[152,"芜湖鼎瀚再制造技术有限公司","芜湖市\n弋江区","智能卧式电磁法增材系统","本产品具有功率、工作层厚度可无限拓延，熔池温度可调，普适性强，设备使用寿命长等优点，可实现多种不同金属材料的增材，一机多用，节约成本。","1.电热转化率≥90%；\n2.使用性能≥90%；\n3.噪声≤46。","用于机械制造、钢铁冶金、石油化工、汽车、医疗等众多领域。","汪超19965380119"]
[153,"安徽富日智能装备有限公司","芜湖市\n湾沚区","狭缝微凹湿法涂布机XH-1300AC","设备采用专用多功能涂布头，可实现狭缝微凹湿法涂布；独立双工位收放卷回转架，PLC程序张力闭环自动控制，配有超声波自动纠偏系统，定心准确；跳刀功能，重复精度正负0.02mm；采用双面接触式除尘，胶辊+粘尘纸结构。","1.适用基材厚度25-125um；\n2.温度控制精度±2℃；\n3.涂布速度1-40m/min；\n4.涂布宽度1200-1600mm；\n5.张力精度±0.3kg。","用于广泛应用于电子、印刷、汽车用电池、医用隔膜泵等行业。","程圆圆15955376592"]
[154,"安徽苍井精密机械有限公司","芜湖市\n湾沚区","AOI转子自动化生产线","3.5G自动化生产线主要用于生产车载影像部品壳体，实现了从毛坯到成品的自动化。主要功能是为机床自动上下料，自动检测加工物的加工尺寸检测，线体配备 MES 系统，生产过程中对产品的各项信息进行追踪记录及反馈。大大提高了生产效率，节约人工。","1.末端负载50KG；\n2.重复精度±0.2MM ；\n3.桁架左右速度45米/MIN；\n4.桁架上下速度40米/MIN；\n5.桁架前后速度30/米/MIN。","设备主要用于为机床行业自动上下料，并配有MES系统。","项海霞13382519368"]
[155,"安徽瑞祥工业有限公司","芜湖市\n经开区","SY55-155系列挖掘机下车架机器人自动焊接线","机器人自动焊接线线通过PLC电气控制和车型自动读码识别系统，实现生产线5种车型下车架任意、高速的机器人自动化柔性化切换生产。","1.变位机旋转速度：5～37°/s；\n2.旋转角度：±185°；\n3.重复定位精度：±0.015mm/15次。","工程机械下车架焊接。","程翔              18715320813"]
[156,"上海打捞局芜湖潜水装备厂有限公司","芜湖市\n鸠江区","WDWC550(12)型 12MPa动物实验舱","实验舱可以模拟大深度高气压环境，对动物进行高气压环境下的生理试验，具备温度控制、舱内气体监测、生理参数监控与记录、数据采集功能。","1.加压介质：空气、氦氧混合气、氦氮氧混合气；\n2.最高工作压力：12MPa；\n3.舱室温度范围：稳压状态（20～35℃）±3℃；\n4.氧分压控制范围：≤50 kPa；CO2分压控制范围：≤0.5 kPa（维持时间48h）。","海洋工程及高技术船舶。","蒋巍\n18196525416"]
[157,"凡尔智能科技集团有限公司","芜湖市\n湾沚区","鹿洼煤矿综采智能化控制系统","通过液压支架自动跟机、采煤机记忆割煤技术，结合支架姿态反馈、工作面视频监控，实现在顺槽集控中心对自动化设备的远程控制。","1.工作温度：-40℃~60℃；\n2.防护等级：IP68；\n3.云台摄像水平旋转角度范围：0°~135°；\n4.自动反冲洗过滤器过滤精度：25μm。","用于煤矿无人化智能综采领域。","吴尊繁18297526671"]
[158,"芜湖造船厂有限公司","芜湖市三山经济开发区","22000吨成品油/化学品船","本船舶为22000吨成品油/化学品船，无限航区航行，续航里程10000海里，可装载运II类及III类化学品，船舶采用LNG双燃料动力推进系统，匹配电驱动，是全球首艘节能环保混合动力化学品船，该船填补了省内双燃料船型和冰区加强级船型的空白。","1.提高推进效率2.5%以上；\n2.节省油耗约15%左右；\n3.通过LNG双燃料技术应用，减少空气污染源排放；\n4.采用大功率1500KW中压岸电技术，实现船舶靠泊及装卸货零排放；         \n5.开发C型LNG罐安装制造技术，低温罐采用低温环氧及止推块安装技术，保证在恶劣海况下安全运行。","船舶可装载运II类及III类化学品，主要服务于北欧地区化学品运输航线。","叶康         18055309099"]
[159,"芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司","芜湖市\n鸠江区","轴承自动装配与检测云制造系统","该系统主要用于滚动轴承的自动生产与检测，由云端的制造执行系统下发生产指令，设备可自主完成滚动轴承的生产，过程数据自动采集。","1. 通过云系统，将制造中工业机器人、智能装配、视觉检测、物流等设备有效结合，实现实时控制和反馈，设备可自动重组，柔性化高；\n2. 通过视觉检测轴承的装配误差，精确度达±0.01mm，产品质量可溯源；\n3. 自动物流系统实现无人化工厂远程操控模式。","适用于滚动轴承制造企业以及其他流程性智能制造生产型企业。","李公文18105531806"]
[160,"芜湖明浩机电设备有限公司","芜湖市\n镜湖区","超声波C11前保冲焊一体机","保险杠超声波冲孔和超声波焊接在一台设备上实现，焊接位置精度偏差值小于±0.10mm，支架与保险杠内表面焊接后无间隙。焊接后没有有外观缺陷， 适用汽车保险杠冲孔焊接一体冲孔及支架的生产。","1.支架焊接后应满足零件拉拔力≥180N以上；\n2.焊接位置精度偏差值小于±0.10mm 。","适用汽车保险杠冲孔焊接一体冲孔及支架的生产。","陈志明\n18196518909"]
[161,"安徽劲旋风航空科技有限公司","芜湖市\n湾沚区","轻质高效螺旋桨","轻质高效螺旋桨在实现高升阻比气动性能的同时降低无人机飞行控制难度，提高使用维护性能；采用超轻高强复合材料机体结构，提升无人机的抗风能力及环境适应性。","1.螺旋桨直径：2.5m；\n2.最大输入功率：4.5KW；\n3.飞行速度：18.5m/s；\n4.拉力：30N；\n5.效率：≮84%。","用于军用飞机、民用无人机、电动轻型运动飞机等应用场景。","胡慧15855999267"]
[162,"中联农业机械股份有限公司","芜湖市\n三山经开区","4GQH-1 大型切段式甘蔗联合收获机","本项目旨在开发一款大型甘蔗收获装备。自主研发集中自动扶起倒伏甘蔗、切稍、砍蔗、输送、剥叶、蔗叶分离等功能于一体的大型甘蔗联合收获机。","1.作业速度4.13km/h；\n2.喂入量10.51kg/s；\n3.含杂率5.20%；\n4.总损失率6.66%；\n5.宿根破头率6.15%。","甘蔗收获领域。","张阳16605534890"]
[163,"希美埃（芜湖）机器人技术有限公司","芜湖市\n鸠江区","锅具机器人喷涂工作站","采用的机器人喷涂系统具有自动化程度高、加工精度高和适用面广等优点，可实现不同工件喷涂轨迹自动生成，从而降低用户的操作难度，不同种类工件混放等情 况下都能自动生成喷涂轨迹，极大的提高了加工效率。","1.控制轴：6轴；\n2.防护等级：IP65；\n3.容许转矩：J1：284.8N.M、J2：224N.M；\n4.重复定位精度：0.06mm。","用于汽车零部件、轨道交通、五金、塑料件、家具、钢结构等行业。","肖丽红15655331292"]
[164,"巨隆液压设备（集团）有限公司","芜湖市\n湾沚区","掩护式液压支架ZY3000/07/14","采用了自主研发的变曲面弹性顶梁与线管制造技术；研发了可变比亚装置、自动导向装置、自动越程机构；零部件全部采用自主生产的隐含式操作系统；采用自行开发液压支架优化设计软件系统。","1.综合工作面倾角最大，达到23°；\n2.单顶梁工作面积最大，达到10㎡；\n3.立柱直径最大，达到380mm；\n4.装配精度最高，间隙为0,75mm；\n5.功率最大。","液压支架是综采工作面使用的主要设备之一它与采煤机配套使用，","许洪山13866539630"]
[165,"芜湖造船厂有限公司","芜湖市\n三山经开区","6600DWT化学品成品油船","该船是一艘单桨、直流电推、智能化双相不锈钢液货船，满足国际海事组织第2、3类石油产品和化学品的服务运输，续航里程6000海里；该船采用永磁同步电机作为推进电机组，减少燃油消耗，实现绿色航行。","1.满载6600吨；\n2.具有低速永磁主推进电机，最大持续功率为2x1000KW；\n3.设有3台异步中速柴油发电机组，其中1台为1020KW，2台为750KW，为主推进电机提供动力。","用于国际海事组织第2、3类石油产品和化学品的运输","叶康18055309099"]
[166,"安徽五子登科航空技术有限公司","芜湖市\n湾沚区","智能平面研磨修理线","研磨修理线具有柔性注液功能、研磨盘磨损余度修复功能和自动清洁研磨功能。","1.修正精度：修盘后平面度±2um；\n2.滴液流量范围：0.006～75.12ml/min；\n3.研磨尺寸范围：d≤200mm，h≤250mm；\n4.测微计精度≤1um；\n5.温度红外测量：0～200℃。","产品用于航空零部件、玻璃基板、汽车精密部件等场景。","刘国威13929966550"]
[167,"芜湖通潮精密机械股份有限公司","芜湖市\n三山经开区","JXZD-1380DQB型二次双板玻璃切割机","JXZD-1380DQB型二次双板玻璃切割机通过采用全自动上料技术、自动光学对位，自动补偿及上、下双层同步切割技术，实现切割玻璃尺寸柔性编排，满足均衡切割工艺，可实现无人黑灯工厂设计要求。","1.可对应切割玻璃厚度：合板 0.6-1.4mm （TFT/CF 同厚）；\n2.残材最大寛度≤260mm；\n3.切割精度偏移量：±40μm (During the length of 1400mm )；\n4.Scribe Head可补正范围：大于± 12mm范围；\n5.Scribe Speed切割速度：50 〜600mm/s。","用于TFT液晶显示面板生产线用高精度在线全自动接触式玻璃切割工艺。","金卫明18505537498"]
[168,"芜湖维聚智控科技有限公司","芜湖市\n湾沚区","RFID标签高速复合机","该产品是将电子标签与纸标签合为一体的高品质设备。自动化程度高、操作简单，成品一次性合成，提高了工作效率。整机采用组合模式，只要改变组合模块就可以改变产品的功能，实现产品贴标多样化。","1.设备产能：实际产能可达到UPH（每小时生产RFID标签枚数）10万；\n2.生产精度：芯片裁切、转贴、复合、模切精度上可达0.15mm-0.3mm；\n3.生产速度：75m/分钟；\n4.安全标示：整机面板在14个重点工位设置18个安全标识，满足欧盟产品安全设计标准（CE认证）。","用于仓储、物流、医疗、航空航天、服装、零售等。","梁俊丽13051608653"]
[169,"芜湖智恒汽车有限公司","芜湖市\n南陵县","WZH5038XLJST旅居车","太阳能组件将太阳能转化成电能并根据太阳折射的角度调整太阳能板的角度，转化后的电能输送到电池座内，紧急制动系统能在房车行驶过程中检测房车前方的障碍物距离，会发出报警声提醒司机及时刹车，确保安全。","1.可竖直提升车内空间、提高空间使用率高；\n2.可伸缩旋转的太阳能电池板结构；\n3.解决现有技术中房车结构复杂，体型较大，储物功能较差；\n4.具有太阳能电池板本体表面清洁性功能，影响光能转换效率的问题。","可用于旅游或者露营。","汪泉13955344043"]
[170,"安徽问天量子科技股份有限公司","芜湖市\n弋江区","高速相位编码调制传输实验系统","系统以模块化提供系统操作所需的多通道、高性能驱动信号；以软硬结合的控制形态实现灵活部署，易于操作的统一操作平台；具备完整的协议的驱动、数据分析和处理能力；兼容多种开发软件（Labview、Python、Matlab、C/C++等）。","1.高速光源模块有效脉宽50ps；\n2.红外单光子探测器探测效率15%-20%；\n3.高速相位编码干涉仪为FSM不等臂干涉环，臂长差400ps;臂长差精度<5ps;干涉可见度>98%。","面向金融、电力、海关等信息安全领域。","王谓芬  18356217681"]
[171,"安徽非禾科技有限公司","芜湖市\n弋江区","康复护理智能系统（FH-KFHL-001）","1.基本功能：支背、上下曲腿、左右分段翻身、自动坐便器；\n2.增强功能：生命体征测量仪、肢体辅助牵引器、肌肉按摩仪；\n3.高级功能：微表情识别和二级专家推理系统；\n4.操作方式：远程智能终端、遥控器以及机旁按键。","1.床面规格：长2000mm±10mm、宽900mm±10mm；\n2.床体规格：长2050mm±10mm、宽1030mm±10mm；\n3.床框高度：400mm±10mm。","用于医疗机构、养老护理机构和家庭等场所。","程武山 \n13621839418"]
[172,"安徽奋进环保科技有限公司","芜湖市\n湾沚区","专用全自动镀锌设备NGSGLMC01","装备产品主要用于汽车空气减震器腔体内外壁镀膜（锌），增加减震器的耐磨性、防腐性能；实现全自动360度旋转镀膜，空气减震器腔体内外壁一次性镀膜，可完全倾倒出腔体内的镀膜溶液，减少交叉污染，节水80%。","全自动360度旋转镀膜，洁净水使用量只有老设备的20%，节水80%。","用于汽车空气减震器腔体内外壁镀膜（锌）。","郭有宏15155395788"]
[173,"芜湖优能自动化设备有限公司","芜湖市\n弋江区","UN276喷油器全自动生产线","UN276喷油器全自动生产线主要为加工精度非常高的精密喷油器进行生产和检测，是一套全自动生产线，把产品生产、质量控制、和最终性能测试集成为一个整体，尤其是产品最终检测性能的自动集成。","1.稼动率:95%；\n2.节拍：9~11s;\n3.焊接牢固度:>2100N;\n4.调节工位阀芯间隙:0.06~0.07mm。","用于环境温度0-40℃、无粉尘及各种腐蚀介质的喷油器生产车间。","龚智慧\n15055750322"]
[174,"芜湖航翼集成设备有限公司","芜湖市\n鸠江区","发电机精益数字化产线","运用视觉检测、智能仓储、智能物流、智能排产等先进技术和工艺，推进修理装配数字化、仓库存储自动化、物流配送无人化，实现数字工艺全覆盖、产品追溯全覆盖、数据采集全覆盖，提升产能效率和质量稳定性。","1.物流转运自动化率85%；\n2.生产信息数字化率70%；\n3.生产过程实现透明化；\n4.搭建产线级MES系统。","用于航空发电机的维修。","王伟\n15209849408"]
[175,"安徽台达塑胶科技有限公司","芜湖市\n湾沚区","智能家电中央供料系统","智能家电中央供料系统是采用真空输送方式、微机集中自动控制系统，实现塑胶颗粒原料的不间断无人化连续成型作业。","1.输送量≥3000kg/hr；\n2.干燥机加热温度≤150℃；\n3.色母料添加比例偏差不超±1%；\n4.新料回料比例自动完成。","智能家电生产注塑车间。","简章贵19955372888"]
[176,"普迈科（芜湖）机械有限公司","芜湖市\n鸠江区","碳酸锂包装机","该设备可实现人工套袋—自动称重包装—称重复检—输送至码垛区等自动化流水作业；采用重力式进料方式，保证了进料通畅，装过程无可见性粉尘泄露，具备自动搬运码垛功能。","1.包装机的输送链板长度≥5m（含复检)；\n2.采用重力式进料方式或输料螺旋给料机，螺旋叶片采用 304及306不锈钢；\n3.自带PLLC控制柜，实现自动下料、称重、复称等过程；\n4.包装过程无可见 性粉尘泄漏, 包装系统配置的收尘装置的粉尘排放浓度≤10mg/Nm3。","用于化工、农药、化肥、橡胶、塑料、冶金、医药、化肥、饲料等技术领域。","朱夏艳18855315207"]
[177,"宁国市志诚机械制造有限公司","宣城市\n宁国市","铸造钢球机械化分离分选设备\nQSYT-50-150-3000","通过驱动滚筒实现铸球、浇冒口、废砂有效分解分离，并实现铸球表面光滑处理；通过自动分选机实现有效分选；通过V形多级震动过渡和输送处理技术，把分选的不同物料输送到不同的位置收集。","1.分离滚筒直径 1600mm；\n2.每批次装载量 3000kg；\n3.每批次分选时间 ≦50min；\n4.分选率 ≧99％；\n5.清砂率 ≧98％。","用于铁型覆砂铸造钢球机械化生产线铸球出模后续分离分选工艺的处理。","梅玉宝 \n13956578033"]
[178,"博瑞特热能设备股份有限公司","宣城市\n宣州区","单锅筒纵置式燃气蒸汽锅炉 DZS50-1.25/280-Q","单锅筒纵置式燃气蒸汽锅炉采用膜式水冷壁结构，截面为“D”字母的形状，对流管束采用采用三级旗式受热面，一、二级采用光管结构，末级采用螺旋翅片管结构。广泛应用在酿酒、建材、食品、水泥、化工、造纸、印染、医疗、学校、北方集中供暖、热电厂集中供热等行业提供高品质蒸汽。","1.热效率高达98.87%；\n2.排烟温度67.54℃；\n3.NOX排放浓度24.84mg/m3；\n4.SO2为<3mg/m3；\n5.烟尘排放浓度为O。","应用于所有需要蒸汽集中供暖工业和商业用途。","邓大双 13637217312"]
[179,"安徽阳天机械工业有限公司","宣城市\n宁国市","六工位数控精密冷镦零件成型机ZBP-256S(H)","研发配备新型液压式材料校直机构，复合型夹钳机构，安装了快速换模机构，采用行程可调节的阳模推出结构设计并安装智能化的操作系统，具备生产杆部32-36mm高强度汽配用异形冷墩零件或套管零件功能。","1.工位数：5工位；\n2.压造力：530吨；\n3.最大剪断直径36mm；\n4.打模通出行程300mm。","用于紧固件、异形件、非标件的精密成型。","李多全15158626002"]
[180,"博瑞特热能设备股份有限公司","宣城市\n宣州区","双锅筒纵置式燃气蒸汽锅炉 SZS35-1.6/300-Q","双锅筒纵置式燃气蒸汽锅炉采用“插入式”集箱过渡连接，在炉膛、对流区底部设有疏水装置；水冷壁均无单独的集箱，直接与锅筒相连接；前墙布置燃烧器，正压燃烧；热效率高达99.15%。产品广泛应用在工业，城市CBD，民生工程领域等行业高品质蒸汽供应领域。","1.热效率高达99.15%；\n2.排烟温度66.26℃；\n3.二氧化硫<3mg/m3；\n4.NOX排放浓度为26.64mg/m3。","应用于需要蒸汽集中供暖的工业和商业用途。","邓大双13637217312"]
[181,"安徽日威数控重机有限公司","宣城市\n广德市","数控对头镗铣床  TX115-80-100","产品具有钴、镗、铣、扩、铰的功能，把铣削、镗削、钻削、攻螺纹等功能集中在一台设备上，具有多种工艺手段。","1.铣头转速：0-3000r/min；\n2.工作台移动速度：0-8000mm/min；\n3.同轴度：≤0.05mm。","适用于各种材料的水平面、直面、沟槽的粗精加工及阀门加工。","梁坚梅18956377060"]
[182,"安徽茶之源机械研发有限责任公司","宣城市\n宣州区","连续化自动茶叶加工生产线","由连续杀青理条一体机、输送机、水平式理条、烘干等设备通过有效的组合形成全自动名优绿茶加工生产流线，解决茶叶在加工时连续化、清洁化生产，使得产品达到产品品质统一性和标准化。","1.名优茶加工条索紧直、色泽鲜绿；\n2.破、碎率≤2.5；\n3.其它相关数据优于标准JBT12833-2016茶叶理条机内容。","绿茶杀青、理条（整形）、冷却输送、烘干等连续化、标准化生产。","何六福18956395885"]
[183,"安徽阿莫斯流体技术有限公司","宣城市\n宁国市","AMS-LD6610-WP大流量排水机器人","大流量排水机器人既可以进入水中排水，也可以“人”机分离，进行陆地远程供排水作业，可最大程度上取代传统的人工作业，极大的提高了供排水作业机械化水平和作业效率。","1.最大涉水深度大于0.8米，最低吸水深度小于0.1米；\n2.自带动力，可远离母车30米独立作业，不受空间、地形限制；\n3、排水量≥550m³.h、扬程15米，最大排水距离超过1000米。","防汛排涝、农业抗旱抢险、农业灌溉等。","黄远春13856384397"]
[184,"广德东威科技有限公司","宣城市\n广德市","B635型垂直连续电镀成套设备","以垂直方式沿一个固定方向连续移动输送电路板镀铜，主要用于PCB板上密集分布的微米级工艺孔一次性超精密镀铜工艺，满足PCB板性能新需求。减少上下板面阴阳极距离不均匀及板面易刮伤现象。","1.传动速度≥750mm/min；\n2.板厚范围0.075-32.mm；\n3.通孔能力≥0.2mm；\n4.镀层均匀度≤6%。","用于PCB电路板生产过程中的电镀工艺制程。","张祖庆\n19942162096"]
[185,"铜陵市精特机械有限责任公司","铜陵市\n铜官区","全自动落筒成纱打包机（JT-1 型）","该产品综合技术处于国内领先水平。产品申报核心发明1项，获得实用新型专利7项，实现打包日产量由人工的2.2吨左右提高到20吨，用工量为人工作业的1/6。","1.用电功率：3.5KW/每小时；\n2.日产量：20 吨；\n3.耗气量：0.33-0.4 立方米/每小时 ；\n4.操作人数：1人；\n5.单筒纱线称重精度：≤ 0.3 千克，可以满足 60S 支纱以下的品种包装。","用于各类型纺织企业，替代传统人工筒纱打包方式。","胡培华\n13685620889"]
[186,"铜陵三佳山田科技股份有限公司","铜陵市\n经开区","TO252-6R自动冲切成型系统","系统是集机械装置、模具、电控于一体的集成电路后工序专用封测设备。可对应6、8排TO252封装产品，产品沿着双层滑道自动装入料管，料管通过双层料管架交换，设备的综合效能高，产品技术国内领先。","1.成型分离速度：45次/分；\n2.适用排数：6.8排；\n3.MTBA：≥1小时；\n4.MTBF：≥48小时；\n5.切筋刀具寿命60万次，成型刀具100万次。","用于功率晶体管、稳压芯片等芯片的TO252封装后工序。","刘正龙13856251352"]
[187,"铜陵格瑞特挤出技术有限公司","铜陵市\n经开区","基于检控协同的75PS高端数控塑料挤出装备 GRT-75PSZN-00A","设备通过大挤出量挤出主机、热红外自动检测、挤出料流流速智能控制、水气分离智能控制、无屑红外热刀微熔切割等多个创新点攻关，能够实现塑料挤出装备的智能感知、决策与自动执行功能。","1.总体能耗下降40%;\n2.以无屑红外热刀微熔切割方式替代了传统的锯片切割方式，实现了无粉尘、无锯屑、无切割废料;\n3.切割瞬间的噪音值下降到50分贝以内。","用于航天航空、飞机、轮船、汽车、建筑建材等众多领域。","查安平13965208812"]
[188,"铜陵艾森模具科技有限公司","铜陵市\n经开区","复合节能再生降尘挤出装备关键模具（GIT558）","挤出模具具有将废料在模头内充分二次塑化功能，过滤腔中的纤维滤网对冷却水中的杂质进行过滤，并设置有集尘盒进行收集，提高冷却水的质量，降低杂质对模具的影响，提高产品成型质量。","1.单次连续生产（平均）周期达到210h； \n2.牵引速度达到6～7m/min；\n3.废品利用率80%以上。","用于生产新型室内环保建材等树脂制品。","郑红海13856238153"]
[189,"铜陵有色兴铜机电制造有限公司","铜陵市\n经开区","环保型有色矿渣破碎机\n（2PGC1200×1200双齿辊）","项目产品可破碎各种高 、中等硬度的矿渣、矿石和岩石，具有出料颗粒可调功能，机壳内部加装进料器，能够阻挡破碎作业过程中粉尘外溢，从而避免破碎作业环境变得恶劣。","1.处破碎能力：200t/h ；\n2.排粒粒度：≤30mm。","用于适于中等硬以下脆性物料的破碎与矿石的中细碎作业。","戴小兵13705621875"]
[190,"铜陵美天新能源科技有限公司","铜陵市\n义安区","MTK-75生物质燃料热风炉（系统）","产品主要通过换热器热交换，从而产生洁净的高温空气，该热风炉采用智能化控制系统，可实现自动控温、自动检测、自动送料、自动点火、自动调节火力大小的功能。","1：热效率≥80%；\n2：输出热风温度稳定性±10度；\n3：有效度≥8%。","用于烘干粮食、烤漆、铸造行业型砂和砂芯烘干或作其它用途。","汤明明 15056200911"]
[191,"安徽迪维斯冶金装备有限公司","铜陵市\n经开区","污水处理废液烘干机DWS-19HGJ Φ1900×3200","本项目主要用于工业污水处理所产生的高浓度有机络合物及高浓度无机盐混合物的烘干处理，是对污水处理产生的危险废弃物进行减量化处理的一种连续、高效的机械式烘干设备。","1.最大处理量：450Kg/h;\n2.蒸汽耗量：600-800Kg/h；\n3.有效干燥面积：19m2；\n4.物料含水量≤8%。","用于电解盐工业、重金属冶炼工业、石油炼制工业、农药废水处理。","徐辉15805621206"]
[192,"安徽天品环保科技有限公司","铜陵市\n经开区","固定污染源烟气碳排放连续监测系统/ATP-500型","固定污染源烟气碳排放连续监测系统是用于测量固定污染源烟气中温室气体（CO/CO2/N2O/CH4等）的仪器。","1.最大过滤精度可达到0.1μm；\n2.响应时间:≤120s；\n3.零点漂移:±1%；\n4.量程漂移:±1%。","主要用于各种工业锅炉、窑炉和垃圾焚烧炉等烟气中气体监测。","吴有飞13655620809"]
[193,"铜陵富博科技有限公司","铜陵市\n经开区","G4.5下料机","G4.5下料机是为单品玻璃下料码垛包装而开发的生产线，能实现单品玻璃的自动缓存，自动搬运，自动码垛三大功能，将人工从重复搬运玻璃工序中解放出来。","1.磁力轮多轴传动；\n2.能自动筛选的吸纸机构。","用于半导体行业、液晶显示屏行业、电磁线行业及汽车行业。","黄汉勇13605626026"]
[194,"安徽耐科装备科技股份有限公司","铜陵市\n经开区","自动切筋成型装管系统SOP32(5R)","切筋成型装管系统是将塑封后框架状态的制品分割成独立的半导体，并把不需要的连接用材料及多余树脂去除，将外引脚压成各种预设形状并完成自动装管的设备系统，是电子封装产业的一个分支技术。","1.冲头压力≤3吨  ；            \n2.冲切速度≤120次/分 ；         \n3.分离速度 ≤55次/分 ；         \n4.适用引线框架长度≤300mm ；    \n5.适用引线框架长度≤110mm。","半导体封装领域切筋成型工序。","刘文超13339125604"]
[195,"安徽蓝盾光电子股份有限公司","铜陵市\n铜官区","LGF-01相干测风激光雷达","相干测风激光雷达是一种利用发射激光的后向散射信号的多普勒平移效应来进行大气风场探测的设备，主要用于对大气风场进行连续观测。","1.探测距离：45m-6000m；\n2.时间分辨率：0.5s-60s（可调）；\n3.径向风速探测范围：±50m/s；\n4.风场探测精度：风速≤0.2m/s；风向≤5°；\n5.扫描范围：0-360°（水平）；0-180°（俯仰）。","用于气象监测、风机功率提升、有害气体溯源与监测与航空领域。","徐珺\n13705621121"]
[196,"铜陵力辰智能装备有限公司","铜陵市\n铜官区","人造板检板打包线","该生产线具有对完后前道制造工序的产品双面视觉传感扫描、自动化分检剔除不良品、无胶水径向缠膜、移载式长短边打包功能，具有自动数据采集和自学习功能，并具有人机对话、统计及自动报警功能。","1.自动化检板；\n2.等段液压定向驱动制动；\n3.无胶水径向绕膜；\n4.可浮动带槽的自动打捆。","适用于各规格人造板、复合板生产场景。","苏美玲13685622022"]
[197,"安徽巨目光学科技发展有限公司","铜陵市\n铜官区","SE-1200镜片智能加工系统","产品具有对眼镜架高精度自动扫描，光学中心定位，自动焦度计根据顾客的处方，确定顶焦度及散光轴位后在镜片上面打印点。系统可将数据传输到磨边机，实现自动磨边，智能加工功能。","1.最大加工镜片直径为80mm；\n2.平边最小直径为20mm；\n3.尖边最小直径为22mm；\n4.圆周误差小于0.2mm。","适用一站式为顾客提供合格的眼镜场合。","吴义清18017169389"]
[198,"铜陵求精机械有限公司","铜陵市\n经开区","金属再生专用回转式冶金炉Φ4.0m×9.0m","该设备是一种用于综合处理有色金属固废冷态原料的金属再生专用回转式冶金炉。用于有色金属含量只有20%左右的低品位难处理固废冷料，处理后综合金属品位达到90%以上。","1.低品位的有色金属固废经处理后综合金属品位达到90%以上；\n2.综合减少劳动定员40%以上；\n3.节能10%以上。","有色金属冶炼行业。","万林应13955903836"]
[199,"铜陵市多元微分科技有限公司","铜陵市\n经开区","SMD 晶片外观频率检测系统","项目产品将外观视觉检测和频率分选进行兼容，完成如晶片的缺角、崩边、划伤、裂纹、水渍、斑点、以及谐振波形等检测并经行分拣。系统软件集成采集、控制、数据分析、全部的输入显示、用户界面和统计等功能。","1.检测裂纹 0.009mm以下；\n2.检测频率 100kHz-200kHz；\n3.分选档数 26；\n4.测频精度±100Hz。","适用于SMD晶片后工序检测场合。","张小六13955931316"]
[200,"铜陵格瑞特挤出技术有限公司","铜陵市\n经开区","大维度智能仿形切割的高端数控挤出成套装备 GRT-30050ZNFXQG-A","项目装备是在现有锯片切割无法完成对大尺寸塑料挤出产品进行在线切割的基础上，开发的一种大维度智能仿形切割高端数控挤出成套装备，能够对大尺寸的塑料挤出产品进行在线智能仿形切割。","1.最大切割尺寸2000X800X50mm（宽X高X厚）；\n2.连续稳定生产时间为20天；\n3.瞬间切割噪音值60~80分贝；\n4.智能生产控制点15个。","用于塑料异型材挤出成型领域，能够对超大异型塑料挤出产品在线仿形切割。","查安平13965208812"]
[201,"池州市中远船舶修造有限公司","池州市\n贵池区","新能源电动渡船（新姚五渡）","新能源电动渡船（新姚五渡），主要装载小轿车、农用四轮车等过江之用，可满载车重20吨的农用四轮车一辆(限长9米，限宽3.0米、限高3.5米)，总重2.5吨的小轿车六辆。","1.该船型采用分段建造法生产，搭载752KWh/860KWh磷酸铁离子锂电池电动力推进系统；\n2.改变了传统的柴油机带动传动轴的模式，节省燃油舱的设计，从而可以扩充装载量和减少船舶总吨；\n3.电力驱动模式可实现零排放，对环境“0”污染；\n4.艏艉各设置舵桨机舱，操作方便，船舶可以360°旋转，解决了传统固定轴驱动设置单向跳板上下的模式；\n5.新能源渡船的航向稳定性能更佳。","用在内河湖泊渡船、景区旅游观光船、游艇、内河散货船等场景。","孙宝林13675500666"]
[202,"安徽广旺轧钢新工艺科技有限公司","池州市\n贵池区","高速线材轧机生产线","轧制速度大于40m/s的轧机为高速线材轧机，其结构紧凑，转速高，扭矩大，装配精度高。高速线材轧机生产的线材称为高速线材，主要品种有碳素钢、焊条钢，低合金钢、弹簧钢等。","1.速度达到100m/s\n2.尺寸精度高，椭圆度小\n3.采用集散卷风冷却，成分均匀，机械性能好\n4.采用负公差轧制，节约了金属，相同重量的高线要比普线长度更长。","集中用于冶金工业，其重点集中于钢材产业。","杨胜利13836124811"]
[203,"安徽三人行机械有限公司","池州市\n贵池区","针织平幅连续煮漂机SRX-2UC-2400-F","该设备是一款纺织品环保染色前处理装备，主要用于针织产品染色前的煮漂处理，有效解决了传统拉缸水洗煮漂模式下高耗能、低效率的痛点，能耗降幅达30-50%，煮漂时效率可提高2-3倍。","1.能耗降幅达30-50%；\n2.煮漂效率可提高2-3倍。","用于针织产品染色前的煮漂处理。","陈铁桩13345668878"]
[204,"安徽金川活动坝科技有限公司","池州市江南新兴产业\n集中区","翻板坝闸门","产品兼具有蓄水和防洪双重功能，其力学结构科学、不阻水、不怕泥砂淤积；不受漂浮物影响；不影响防洪安全；抗洪水冲击的能力强。其作业面涂刷耐寒、抗腐蚀的保护材料，提高耐久性，可广泛应用复杂环境地区。","1.涂层厚度：170-180μm ；\n2.工作介质酸碱度：6-9PH度。","可广泛使用于水利灌溉、水力发电、城市美化环境等方面。","陈勤平18756604199"]
[205,"岳西县长城机械有限公司","安庆市\n岳西县","智能远红外热风复合杀青理条定型烘干茗茶生产线","本产品利用远红外的穿透辐射功能，与原有茶机的电加热装置配合形成复合加热，把加工的茶叶鲜叶所含水分特别是茶叶梗部水分彻底去除。热风以恒温状态作用于杀青、理条、烘干全过程。","1. 生产线装机总功率：200kw；\n2. 生产线占地长度约：14 米；\n3. 生产效率（干茶）： 25公斤/小时。","用于加工茶叶。","储小八18324955120"]
[206,"安徽盛博冶金环保科技有限公司","安庆市\n桐城市","“三步法”生产工业片钒设备系统/SBS/7000","由闪蒸干燥系统和悬浮动态煅烧系统组成，整个工艺模块化闭路运行，全过程自动化控制。","1.烟气完全实现达标排放10mg/m³；\n2.三步法熔化炉收得率满足大于98%。","用在所有工业粉体的资源化处理及无害化环保处理的工程领域。","周生桂15609655888"]
[207,"安徽汉勤耕智能涂装设备制造有限公司","安庆市\n太湖县","S变速器喷漆线","S变速器喷漆线通过清洗防护、上料、脱脂、自动水洗和吹水、烘干、自动喷漆、循环水处理等等工艺流程，以满足S系列变速箱的涂装量产，以实现工艺产量24万件/年。","1.喷漆线噪声小于85分贝；\n2.漆雾处理效率达80%—90%左右；\n3.燃烧机低氮80毫克以下；\n4.出流水透明度大于20cm；\n5.漆渣饼含水率小于50%。","应用于S变速器智能工厂中。","王琴\n18726053181"]
[208,"安徽中泰创展环境科技有限公司","安庆市\n潜山市","生活垃圾热解气化处理设备（ZTEC-4.0型）","改变传统垃圾填埋等高成本、二次污染的处理模式，开发出一款就地高效处理县域、村镇居民生活垃圾的产品，热解气化效率高，处理量达50T/d，有效解决垃圾堆放、转运、环境污染等难题。","1.日处理量：50T/d；\n2.垃圾减量比〉90%；\n3.排放指标：NOx限值250mg/m³（24H均值）；SO2限值80mg/m³（24H均值）；二噁英测定均值限值1.0ngTEQ/m³。","用于处理贡山县居民每日产生的生活垃圾。","冯琳13855636077"]
[209,"安徽攀登重工股份有限公司","安庆市\n桐城市","长距离小半径空间曲线带式输送机","设备解决了国内现有水平转弯半径大、不易空间曲线转弯、易撒料或能耗高、长距离输送技术不足等结构问题。具有摩擦系数小节能等特点，解决输送带张力分布不均问题和施工中水平转弯段内各托辊组受力均等问题。","1.输送运量≥2500t/h；\n2.带宽≥1400mm；\n3.带速≥3.15m/s；\n4.机长≥2994m；\n5.水平转弯半径≤500m。","用于地理环境复杂且长距离运输的矿山开采。","刘文军13911413219"]
[210,"安庆安帝技益精机有限公司","安庆市\n经开区","TNGA铝活塞自动铸造线","TNGA铝活塞自动铸造线集成铝水保温炉、双模铸造机、热处理装置、浇冒口切断机、浇注机器人和控制系统组成，实现了铝活塞铸造中的浇注、铸造、脱模、淬火、切冒口全过程的自动化无人运行。","1.生产效率：≥95%；\n2.合格率：≥98%；\n3.机损率：≤1%；\n4.设备运行噪音：≤85dB（A）；\n5.生产节拍（s/个）：≤20。","用于汽车、内燃机制造厂的活塞生产。","张青松13866098208"]
[211,"安徽普瑞斯电工机械有限公司","安庆市\n迎江区","智能型CCV- 35kV三层共挤式干法交联生产线","该设备是采用氮气保护下交联、水冷却定型方式的三层共挤干法交联电力电缆生产线，产品属于电线电缆行业，中高电压等级电力电缆生产的高端关键设备，符合国家基础工程和战略性新兴产业的发展要求。","1.生产线的自动化控制功能升级改造，主要运行动作将全部自动控制；\n2.增加信息化和智能化功能，软件功能提升，可远程监控、诊断和控制；\n3.增加上牵引装置的自锁和消隙功能，停车不掉线，消除间隙传动；\n4.下牵引装置的张紧功能改造，上下履带独立张紧控制，增强同步功能；\n5.增加氮气循环、温度检测的自动控制功能，在线控制线芯产品质量。","用于电力系统和输变电等领域。","江传行13866065398"]
[212,"安徽新诺精工股份有限公司","黄山市\n徽州区","高性能智能化HMC800卧式加工中心（工作台尺寸：800×800mm)","采用倒T型结构、横纵一体式床身、W型筋板分布、导轨行程无悬挂、X轴全程支撑有限元分析优化设计；三轴传动座一体式，二次开发与优化数控系统，全闭环设计，在线检测、智能化多面多工序铣钻镗攻等复合加工。","1.工作台尺寸：800×800㎜；\n2.主轴最高转速8000RPM；\n3.定位精度≤0.010㎜；\n4.重复定位精度≤0.006mm。","用于汽车、船舶、轨道交通、新能源、工程机械、阀门、模具等领域。","胡明洪18955996507"]
[213,"黄山富田精工智造股份有限公司","黄山市\n经开区","超柔面层卫生巾高速生产线","本项目采用自主研发的超声波焊接工艺、非圆齿轮多轴轮系技术等实现3D面层成型和复合以及蓝芯片吸收体的变距输送，替代传统的工艺技术，该工艺不仅提升了产品的亲肤、柔软性，同时大幅节能降耗。","1.生产速度：1000片/分钟；\n2.良品率：≧97%；\n3.机台效率：≧85%。","用于一次性卫生制品自动化生产设备制造应用领域。","朱芙蓉 13855970826"]
[214,"黄山市金屹电源制造有限公司","黄山市\n屯溪区","下偏滤器内置线圈电源装置及监控软件 \n（KJ-IGBT-±28KA-01）","在满足核聚变装置脉冲放电情况下，具有过压、过流、短路和过热保护以及其它常规保护等功能；并配备采集监控以及远程监控与诊断计算机系统。","1.响应延时时间≤±1ms；\n2.电流变化率≤10kA/10ms；\n3.零点漂移±(100-200)A；\n4.精度≤±2%。","应用于EAST（全超导托卡马克核聚变实验装置）下偏滤器内置线圈供电系统。","朱文振16655163833"]
[215,"黄山市徽州安华工程机械有限公司","黄山市\n徽州区","EBH200全液压悬臂式硬岩掘进机","此产品是一款全液压控制的节能、集多功能一体化的掘进机，在掘进机研发生产有很好的突破创新。整机操作灵活、截割面积大、作业效率高、工作稳定性好、输送能力大、能在±25°坡上作业。","1.截割硬度：F8—F11；\n2.爬坡能力：±25°；\n3.切割功率：200KW；\n4.截割头转速：1-53rmp无极变速。","用于矿业、隧道、引水工程、城市地下管网等隧道掘进工程。","曹佳敏15258259990"]